setctrl
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## setctrl

setctrl — Contrôleurs réglettes configurables pour une utilisation en temps réel.

## Description

Contrôleurs réglettes configurables pour une utilisation en temps réel. Nécessite Winsound ou TCL/TK. setctrl donne à une réglette une valeur spécifique ou bien fixe sa valeur minimale ou maximale.

## Syntaxe

    setctrl inum, ival, itype

## Initialisation

Noter que cet opcode n'est pas disponible sous Windows à cause de l'implémentation des tuyaux sur ce système.

inum -- numéro de la réglette à changer

ival -- valeur à envoyer à la réglette

itype -- type de la valeur envoyée à la réglette, comme suit :

- 1 -- fixe la valeur courante. La valeur initiale est 0.

- 2 -- fixe la valeur minimale. 0 par défaut.

- 3 -- fixe la valeur maximale. 127 par défaut.

- 4 -- fixe l'étiquette. (Nouveau dans la version 4.09 de Csound)

## Exécution

L'appel de setctrl va créer une nouvelle réglette à l'écran. Il n'y a pas de limite théorique au nombre de réglettes. Winsound et TCL/TK n'utilisent que des entiers pour les valeurs de réglette, si bien qu'il peut être nécessaire de re-échelonner les valeurs. Parce que les interfaces graphiques passent habituellement leurs valeurs à une fréquence assez lente, il peut être sage de traiter la sortie du contrôleur avec port.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode setctrl. Il utilise le fichier setctrl.csd.

Example 803. Exemple de l'opcode setctrl.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in    No messages
    -odac           -iadc     -d     ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o setctrl.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    ; Initialize the global variables.
    sr = 44100
    kr = 4410
    ksmps = 10
    nchnls = 1

    ; Instrument #1.
    instr 1
      ; Display the label "Volume" on Slider #1.
      setctrl 1, "Volume", 4
      ; Set Slider #1's initial value to 20.
      setctrl 1, 20, 1

      ; Capture and display the values for Slider #1.
      k1 control 1
      printk2 k1

      ; Play a simple oscillator.
      ; Use the values from Slider #1 for amplitude.
      kamp = k1 * 128
      a1 oscil kamp, 440, 1
      out a1
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    ; Table #1, a sine wave.
    f 1 0 16384 10 1

    ; Play Instrument #1 for thirty seconds.
    i 1 0 30
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Sa sortie contiendra des lignes comme celles-ci :

     i1    38.00000
     i1    40.00000
     i1    43.00000

## Voir aussi

control

## Crédits

Auteur : John ffitch
Université de Bath, Codemist. Ltd.
Bath, UK
Mai 2000

Exemple écrit par Kevin Conder.

Nouveau dans la version 4.06 de Csound.

Prev | Up | Next
seqtime | Home | setksmps