<<
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## <<

<< — Opérateur de décalage binaire à gauche.

## Description

Les opérateurs de décalage binaire décalent les bit vers la gauche ou vers la droite du nombre de bit donné.

La précédence de ces opérateurs est moins élevée que celle des opérateurs arithmétiques, mais plus élevées que celle des comparaisons.

On peut utiliser des paranthèses comme ci-dessus pour forcer des groupements particuliers.

## Syntaxe

    a << b  (décalage binaire à gauche)

où les arguments a et b peuvent être des expressions.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode bitshift. Il utilise le fichier bitshift.csd.

Example 36. Exemple de l'opcode bitshift à gauche.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in
    ;-odac           -iadc    ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    -o bitshift.wav -W --nosound ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 128
    nchnls = 2

    instr 1 ;bit shift right
    ival = p4>>p5
    printf_i "%i>>%i = %i\n", 1, p4, p5, ival
    endin

    instr 2 ;bit shift left
    ival = p4<<p5
    printf_i "%i<<%i = %i\n", 1, p4, p5, ival
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i 1   0   0.1  2   1
    i 1   +    .   3   1
    i 1   +    .   7   2
    i 1   +    .   16   1
    i 1   +    .   16   2
    i 1   +    .   16   3

    i 2   5    0.1 1   1
    i 2   +    .   1   2
    i 2   +    .   1   3
    i 2   +    .   1   4
    i 2   +    .   2   1
    i 2   +    .   2   2
    i 2   +    .   2   3
    i 2   +    .   3   2
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

L'exemple ci-dessus produira la sortie suivante :

2>>1 = 1
B 0.000 .. 0.100 T 0.100 TT 0.100 M: 0.0 0.0
3>>1 = 1
B 0.100 .. 0.200 T 0.200 TT 0.200 M: 0.0 0.0
7>>2 = 1
B 0.200 .. 0.300 T 0.300 TT 0.300 M: 0.0 0.0
16>>1 = 8
B 0.300 .. 0.400 T 0.400 TT 0.400 M: 0.0 0.0
16>>2 = 4
B 0.400 .. 0.500 T 0.500 TT 0.500 M: 0.0 0.0
16>>3 = 2
B 0.500 .. 5.000 T 5.000 TT 5.000 M: 0.0 0.0
new alloc for instr 2:
1<<1 = 2
B 5.000 .. 5.100 T 5.100 TT 5.100 M: 0.0 0.0
1<<2 = 4
B 5.100 .. 5.200 T 5.200 TT 5.200 M: 0.0 0.0
1<<3 = 8
B 5.200 .. 5.300 T 5.300 TT 5.300 M: 0.0 0.0
1<<4 = 16
B 5.300 .. 5.400 T 5.400 TT 5.400 M: 0.0 0.0
2<<1 = 4
B 5.400 .. 5.500 T 5.500 TT 5.500 M: 0.0 0.0
2<<2 = 8
B 5.500 .. 5.600 T 5.600 TT 5.600 M: 0.0 0.0
2<<3 = 16
B 5.600 .. 5.700 T 5.700 TT 5.700 M: 0.0 0.0
3<<2 = 12

## Voir aussi

>>, &, | #

Prev | Up | Next
0dbfs | Home | >>