pvs2tab
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## pvs2tab

pvs2tab — Copie des donnée spectrales dans des tableaus de taux-k (ou variables-t). Appelé aussi pvs2array.

## Description

Copie une trame pvs dans une variable-t. Pour le moment, seuls les formats AMP+FREQ et AMP+PHASE sont autorisés. Les variables-t étant une version antérieure des tableaux de taux-k, l'opcode fonctionne aussi avec celles-ci. L'opcode pvs2array est un alias de celui-ci.

## Syntaxe

    kframe pvs2tab tvar|kvar[], fsig

## Exécution

kframe -- numéro de la trame copiée. On peut l'utiliser pour détecter quand une nouvelle trame a été copiée.

tvar|kvar[] -- variable-t ou tableau de taux-k contenant la sortie. Elle est alimentée à chaque période-k, mais elle peut ne pas contenir une nouvelle trame, les trames pvs étant produites selon leur propre rythme qui est indépendant de kr. Généralement, ce vecteur doit être suffisamment grand pour contenir les échantillons de la trame, c'est-à-dire N+2 (N est la taille de la TFD). S'il n'est pas assez grand, seule une portion de la trame sera copiée ; s'il est trop grand, des points non utilisés se trouveront au indices plus élevés.

fsig -- fsig d'entrée à copier.

iwinsize -- taille de la fénêtre d'analyse valant par défaut isize.

## Exemples

Example 719. Exemple

    karr[]  init    1026
    a1      inch    1
    fsig1   pvsanal a1, 1024, 256, 1024, 1
    kframe  pvs2tab karr, fsig1

## Crédits

Auteur : Victor Lazzarini
Octobre 2011

Nouveau greffon dans la version 5.14

Octobre 2011.

Prev | Up | Next
pvswarp | Home | pyassign Opcodes