fog
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## fog

fog — La sortie audio est une succession de grains obtenus à partir des données d'une table de fonction.

## Description

La sortie audio est une succession de grains obtenus à partir des données de la table de fonction ifna. L'enveloppe locale de ces grains et leur distribution temporelle sont basées sur le modèle de la synthèse fof et permettent un contrôle détaillé de la synthèse granulaire.

## Syntaxe

    ares fog xamp, xdens, xtrans, aspd, koct, kband, kris, kdur, kdec, \
          iolaps, ifna, ifnb, itotdur [, iphs] [, itmode] [, iskip]

## Initialisation

iolaps -- quantité de mémoire préallouée nécessaire pour contenir les données de chevauchement des grains. Les chevauchements dépendent de la densité, et l'espace requis dépend de la valeur maximale de xdens * kdur. La surestimation de cet espace n'induit pas de coût de calcul supplémentaire. Chaque iolap utilise moins de 50 octets de mémoire.

ifna, ifnb -- numéros de table de deux fonctions. La première contient les données utilisées pour la granulation, provenant habituellement d'un fichier son (GEN01). La seconde est une forme ascendante, utilisée à l'endroit et à l'envers pour dessiner l'attaque et la chute des grains ; cette forme est normalement une sigmoïde (GEN19) mais elle peut être aussi linéaire (GEN05).

itotdur -- durée totale durant laquelle ce fog sera actif. Fixée normalement à p3. Aucun nouveau grain n'est créé si son kdur n'est pas contenu complètement dans le itotdur restant.

iphs (facultatif) -- phase initiale du fondamental, exprimée comme une fraction d'une période (0 à 1). La valeur par défaut est 0.

itmode (facultatif) -- type de transposition. S'il est nul, chaque grain garde la valeur xtrans avec laquelle il a été amorcé. Sinon, chaque grain est influencé par xtrans de manière continue. La valeur par défaut est 0.

iskip (facultatif, par défaut 0) -- s'il est non nul, l'initialisation est ignorée (ce qui permet l'utilisation du legato).

## Exécution

xamp -- facteur d'amplitude. L'amplitude dépend également du nombre de grains se chevauchant, de l'interaction de la forme montante (ifnb) et de la chute exponentielle (kband), et des valeurs de la forme d'onde du grain (ifna). L'amplitude réelle peut ainsi dépasser xamp.

xdens -- densité. Nombre de grains par seconde.

xtrans -- facteur de transposition. Le taux de lecture des données de la table de fonction ifna dans chaque grain. Il a pour effet de tranposer le matériel original. Une valeur de 1 produit la hauteur originale. Les valeurs supérieures à 1 transposent vers le haut tandis que les valeurs inférieures à 1 le font vers le bas. Les valeurs négatives provoquent une lecture à l'envers de la table.

aspd -- indice de lecture initial. aspd est l'indice de lecture normalisé (0 à 1) dans la table ifna qui détermine le mouvement d'un pointeur à partir duquel commence la lecture dans chaque grain. (xtrans détermine le taux de lecture des données à partir de ce pointeur.)

koct -- indice d'octaviation. Ce paramètre fonctionne de manière identique à celui qui est décrit dans fof.

kband, kris, kdur, kdec -- forme de l'enveloppe du grain. Ces paramètres déterminent les temps de décroissance exponentielle (kband), et d'attaque (kris), la durée totale (kdur), et celle de la chute (kdec) de l'enveloppe du grain. Leur mode opératoire est identique à celui des paramètres d'enveloppe locale dans fof.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode fog. Il utilise le fichier fog.csd.

Example 310. Exemple de l'opcode fog.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac      ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o fog.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    ;p4 = transposition factor
    ;p5 = speed factor
    ;p6 = function table for grain data
    i1    =	sr/ftlen(1) ;scaling to reflect sample rate and table length
    a1    phasor i1*p5 ;index for speed
    asigl fog    .5, 15, p4, a1, 1, 0, .01, .5, .01, 30, 1, 2, p3 		;left channel
    asigr fog    .4, 25, p4+.2, a1, 1, 0, .01, .5, .01, 30, 1, 2, p3, .5	;right channel
          outs   asigl, asigr
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f 1 0 131072 1 "fox.wav" 0 0 0
    f 2 0 1024 19 .5 .5 270 .5

    i 1 0 10 .7  .1
    i 1 + 4  1.2  2
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Auteur : Michael Clark
Huddersfield
Mai 1997

Nouveau dans la version 3.46

Le générateur fog de Csound a été écrit par Michael Clarke, comme suite à ses travaux antérieurs basés sur l'algorithme FOF de l'IRCAM.

Notes ajoutées par Rasmus Ekman en septembre 2002.

Prev | Up | Next
fofilter | Home | fold