areson
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## areson

areson — Un filtre réjecteur de bande réglable (notch filter) dont les fonctions de transfert sont les complémentaires de celles de l'opcode reson.

## Description

Un filtre réjecteur de bande réglable dont les fonctions de transfert sont les complémentaires de celles de l'opcode reson.

## Syntaxe

    ares areson asig, kcf, kbw [, iscl] [, iskip]

    ares areson asig, acf, kbw [, iscl] [, iskip]

    ares areson asig, kcf, abw [, iscl] [, iskip]

    ares areson asig, acf, abw [, iscl] [, iskip]

## Initialisation

iscl (facultatif, par défaut 0) -- facteur de pondération codé pour les résonateurs. Une valeur de 1 signifie que la crête du facteur de réponse est 1, c-à-d. toutes les fréquences autres que kcf/acf sont atténuées selon la courbe de réponse (normalisée). Une valeur de 2 élève le facteur de réponse de façon à ce que sa valeur efficace globale soit égale à 1. (Cette égalisation intentionnelle des puissances d'entrée et de sortie suppose que toutes les fréquences sont présentes ; elle est ainsi plus appropriée au bruit blanc.) Une valeur de 0 signifie aucune pondération du signal, laissant cette tâche à un ajustement ultérieur (voir balance). La valeur par défaut est 0.

iskip (facultatif, par défaut 0) -- état initial de l'espace de données interne. Comme le filtrage comprend une boucle de rétroaction sur la sortie précédente, l'état initial de l'espace de stockage utilisé est significatif. Une valeur nulle provoquera l'effacement de cet espace ; une valeur non nulle autorisera la persistance de l'information précédente. La valeur par défaut est 0.

## Exécution

ares -- le signal de sortie au taux audio.

asig -- le signal d'entrée au taux audio.

kcf/acf -- la fréquence centrale du filtre, ou position fréquentielle de la crête de la réponse.

kbw/abw -- largeur de bande du filtre (la différence en Hz entre les points haut et bas à mi-puissance).

areson est un filtre dont les fonctions de transfert sont complémentaires de celles de reson. Ainsi areson est un filtre réjecteur de bande variable (notch filter) dont les fonctions de transfert représentent les aspects “filtrés” de leurs compléments. Cependant, l'échelle de puissance n'est pas normalisée dans areson mais reste le complément exact de l'unité correspondante. Ainsi les deux versions d'un signal audio filtré par des unités reson et areson correspondantes, redonneraient par addition le signal original.

Cette propriété est particulièrement utile pour contrôler le mélange de différentes sources (voir lpreson). On peut obtenir des courbes de réponse complexes comme celles qui présentent plusieurs valeurs maximales, en utilisant une banque de filtres adéquats en série. (La réponse résultante est le produit des différentes réponses.) Dans une telle situation, les atténuations combinées peuvent conduire à une sérieuse perte de puissance du signal, mais celle-ci peut être compensée au moyen de balance.

| Warning
Lorsqu'on l'utilise avec iscl cet opcode n'est pas un filtre réjecteur de bande mais se comporte comme reson.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode areson. Il utilise le fichier areson.csd.

Example 54. Exemple de l'opcode areson.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;RT audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o areson.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs = 1

    instr 1	; unfiltered noise

    asig rand 0.5		; white noise signal.
         outs asig, asig
    endin

    instr 2 ; filtered noise

    kcf  init 1000
    kbw  init 100
    asig rand 0.5
    afil areson asig, kcf, kbw
    afil balance afil,asig 	; afil = very loud
         outs afil, afil
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 2
    i 2 2 2
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

aresonk, atone, atonek, port, portk, reson, resonk, tone, tonek

## Crédits

Paramètres de taux audio introduits dans la version 6.02

Octobre 2013.

Prev | Up | Next
ampmidid | Home | aresonk