mrtmsg
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## mrtmsg

mrtmsg — Send system real-time messages to the MIDI OUT port.

## Description

Envoie des messages système MIDI sur le port MIDI OUT.

## Syntaxe

    mrtmsg imsgtype

## Initialisation

imsgtype -- type du message b:

- 1 envoie un message START (0xFA) ;

- 2 envoie un message CONTINUE (0xFB) ;

- 0 envoie un message STOP (0xFC) ;

- -1 envoie un message SYSTEM RESET (0xFF) ;

- -2 envoie un message ACTIVE SENSING (0xFE)

## Exécution

Envoie un message unique, durant la phase d'initialisation de l'instrument courant. Le paramètre imsgtype indique le type du message.

## Voir aussi

mclock

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado
Italie

Nouveau dans la version 3.47 de Csound.

Prev | Up | Next
mpulse | Home | multitap