Distorsion non-linéaire et distorsion de phase
Prev | Modificateurs de signal | Next

## Distorsion non-linéaire et distorsion de phase

Ces opcodes peuvent exécuter de façon dynamique une distorsion non-linéaire ou une distorsion de phase. Il diffèrent des méthodes traditionnelles de distorsion non-linéaire basées sur une table, en calculant directement la fonction de transfert avec un ou plusieurs paramètres variables pour modifier l'importance ou les résultats de la distorsion. La plupart de ces opcodes peuvent être utilisés sur un signal audio (pour la distorsion non-linéaire) ou sur un phaseur (pour la distorsion de phase) mais ils ont tendance à fonctionner au mieux pour une de ces applications.

Ces opcodes sont adaptés à la distorsion non-linéaire :

- chebyshevpoly

- clip

- distort

- distort1

- polynomial

- powershape

Ces opcodes sont adaptés à la distorsion de phase :

- pdclip

- pdhalf

- pdhalfy

Prev | Up | Next
Guides d'onde | Home | Contrôle d'instrument