Contrôle d'instrument
Prev | Part II. Vue d'ensemble des opcodes | Next

## Contrôle d'instrument

## Contrôle d'horloge

Les opcodes pour démarrer et arrêter les horloges internes sont :

- clockoff

- clockon

Ces horloges comptent le temps CPU. On dispose de 32 horloges indépendantes. On peut utiliser l'opcode readclock pour lire les valeurs courantes d'une horloge. Voir Lecture du Temps pour d'autres opcodes de chronométrage.

Prev | Up | Next
Distorsion non-linéaire et distorsion de phase | Home | Valeurs conditionnelles