faustctl
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## faustctl

faustctl — Ajuste un contrôle donné dans une instance DSP de Faust.

## Description

faustctl fixe un contrôle donnée dans un programme Faust actif.

## Syntaxe

    faustctl idsp, Scontrol, kval

## Initialisation

“Scontrol” -- une chaîne de caractères contenant le nom du contrôle.

“idsp” -- une référence à une instance DSP de Faust existante.

## Exécution

“kval” -- valeur à laquelle le contrôle est fixé.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode faustctl, avec un programme simple qui ajuste le gain d'une entrée :

Example 245.

    idsp, a1 faustgen {{
    gain = hslider("vol", 1, 0, 1, 0.01);
    process = (_ * gain);
    }}, ain1
    faustctl idsp, "vol", 0.5

## Crédits

Auteur : Victor Lazzarini, 2013

Prev | Up | Next
faustcompile | Home | faustgen