cigoto
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## cigoto

cigoto — Transfert conditionnel du contrôle pendant la phase d'initialisation.

## Description

Tranfert conditionnel du contrôle vers l'instruction étiquetée par label, lors de la phase d'initialisation seulement.

## Syntaxe

    cigoto condition, label

où label se trouve dans le même bloc d'instrument et n'est pas une expression, et où condition utilise un des opérateurs relationnels (<, =, <=, ==, !=) (et = par commodité, voir aussi Valeurs Conditionnelles).

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode cigoto. Il utilise le fichier cigoto.csd.

Example 117. Exemple de l'opcode cigoto.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in
    -odac           -iadc     ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o cigoto.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    ; Initialize the global variables.
    sr = 44100
    kr = 4410
    ksmps = 10
    nchnls = 1

    ; Instrument #1.
    instr 1
      ; Get the value of the 4th p-field from the score.
      iparam = p4

      ; If iparam is 1 then play the high note.
      ; If not then play the low note.
      cigoto (iparam ==1), highnote
        igoto lownote

    highnote:
      ifreq = 880
      goto playit

    lownote:
      ifreq = 440
      goto playit

    playit:
      ; Print the values of iparam and ifreq.
      print iparam
      print ifreq

      a1 oscil 10000, ifreq, 1
      out a1
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    ; Table #1: a simple sine wave.
    f 1 0 32768 10 1

    ; p4: 1 = high note, anything else = low note
    ; Play Instrument #1 for one second, a low note.
    i 1 0 1 0
    ; Play a Instrument #1 for one second, a high note.
    i 1 1 1 1
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Sa sortie contiendra des lignes comme celles-ci :

    instr 1:  iparam = 0.000
    instr 1:  ifreq = 440.000
    instr 1:  iparam = 1.000
    instr 1:  ifreq = 880.000

## Voir aussi

cggoto, ckgoto, cngoto, goto, if, kgoto, rigoto, tigoto, timout

## Crédits

Exemple écrit par Kevin Conder.

Prev | Up | Next
chuap | Home | ckgoto