GEN01
Prev | Instructions de partition et routines GEN | Next

## GEN01

GEN01 — Transfère des données d'un fichier son dans une table de fonction.

## Description

Ce sous-programme transfère des données d'un fichier son dans une table de fonction.

## Syntaxe

    f#  date  taille  1  codfic  decal  format  canal

## Exécution

taille -- nombre de points dans la table. Ordinairement une puissance de 2 ou une puissance-de-2 plus 1 (voir l'instruction f) ; la taille de table maximale est de 16777216 (224) points. L'allocation de mémoire pour la table peut être différée en mettant ce paramètre à 0 ; la taille allouée est alors le nombre de points dans le fichier (probablement pas une puissance de 2), et la table n'est pas utilisable par les oscillateurs normaux, mais par l'unité loscil. Le fichier son peut aussi être mono ou stéréo.

codfic -- entier ou chaîne de caractères dénotant le nom du fichier son source. Un entier dénote le fichier soundin.codfic ; une chaîne de caractères (entre apostrophes doubles, espaces autorisés) donne le nom du fichier lui-même, optionnellement un nom de chemin complet. Si le chemin n'est pas complet, le fichier est d'abord cherché dans le répertoire courant, ensuite dans celui qui est donné par la variable d'environnement SSDIR (si elle est définie) enfin par SFDIR. Voir aussi soundin.

decal -- commence à lire à decal secondes dans le fichier.

canal -- numéro du canal à lire. 0 indique de lire tous les canaux.

format -- spécifie le format des données audio :

1 - 8-bit caractères signés 4 - 16-bit entiers courts
2 - 8-bit octets A-law 5 - 32-bit entiers longs
3 - 8-bit octets U-law 6 - 32-bit flottants

Si format = 0 le format des échantillons est lu dans l'en-tête du fichier son ou, par défaut depuis l'option -o de la ligne de commande de Csound.

| Note
La lecture s'arrête à la fin du fichier ou lorsque la table est pleine. Les cellules de la table non remplies contiendront des zéros. Si p4 est positif, la table sera post-normalisée (reproportionnée avec une valeur absolue maximale de 1 après génération). Une valeur de p4 négative empêche cette opération. GEN01 fonctionne aussi avec les formats WAV et OGG ainsi que d'autres formats ; ceux-ci dépendent de libsndfile. Voir http://www.mega-nerd.com/libsndfile/

## Exemples

Voici un exemple de la routine GEN01. Il utilise le fichier gen01.csd et plusieurs fichiers son.

Example 1095. Un exemple de la routine GEN01.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>

    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o gen01.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1	;plays deferred and non-deferred sounds with loscil

    ifn = p4
    ibas = 1

    asig loscil 1, 1, ifn, ibas
         outs asig, asig

    endin

    instr 2	;plays only non-deffered sound

    isnd  = p4
    aread line   sr*p3, p3, 0				;play this backward
    asig  tablei aread, isnd				;use table 1
          outs   asig, asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f 1 0 131072 1 "beats.wav" 0 0 0			;non-deferred sound
    f 2 0    0   1 "flute.aiff" 0 0 0			;& deferred sounds in
    f 3 0    0   1 "beats.ogg" 0 0 0			;different formats

    i 1 0 1 1
    i 1 + 1 2
    i 1 + 1 3

    i 2 4 2 1	;non-deffered sound for instr. 2
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Voici les diagrammes des formes d'onde des routines GEN01 utilisées dans l'exemple :

f 1 0 131072 1 "beats.wav" 0 0 0 - son non-différé.

f 2 0 0 1 "flute.aiff" 0 0 0 - son différé

f 3 0 0 1 "beats.ogg" 0 0 0 - son différé

## Crédits

Septembre 2003. Remerciements au Dr. Richard Boulanger pour avoir signalé les références au format de fichier AIFF.

Prev | Up | Next
Routines GEN | Home | GEN02