biquada
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## biquada

biquada — Un filtre numérique biquadratique glissant à usage général avec des paramètres de taux-a.

## Description

Un filtre numérique biquadratique glissant à usage général.

## Syntaxe

    ares biquada asig, ab0, ab1, ab2, aa0, aa1, aa2 [, iskip]

## Initialisation

iskip (facultatif, 0 par défaut) -- s'il est non nul, l'initialisation est ignorée. Vaut 0 par défaut. (Nouveau dans la version 3.50 de Csound.)

## Exécution

asig -- signal d'entrée

biquada est un filtre numérique biquadratique à usage général de la forme :

a0*y(n) + a1*y[n-1] + a2*y[n-2] = b0*x[n] + b1*x[n-1] + b2*x[n-2]

Ce filtre a pour réponse en fréquence :

B(Z) b0 + b1*Z-1 + b2*Z-2
H(Z) = ---- = ------------------
A(Z) a0 + a1*Z-1 + a2*Z-2

On rencontre souvent ce type de filtre dans la littérature sur le traitement numérique du signal. Il accepte six coefficients de taux-a définis par l'utilisateur.

## Voir aussi

biquad

## Crédits

Auteur : Hans Mikelson
Octobre 1998

Nouveau dans la version 3.49 de Csound.

Prev | Up | Next
biquad | Home | birnd