maca
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## maca

maca — Multiplie et accumule des signaux de taux-a seulement.

## Description

Multiplie et accumule des signaux de taux-a seulement.

## Syntaxe

    ares maca asig1 , asig2 [, asig3] [, asig4] [, asig5] [...]

## Exécution

asig1, asig2, ... -- signaux d'entrée au taux-a

maca multiplie et accumule des signaux de taux-a seulement. Il est équivalent à :

ares = asig1*asig2 + asig3*asig4 + asig5*asig6 + ...

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode maca. Il utilise le fichier maca.csd. Il est écrit pour les systèmes *NIX et générera des erreurs sous Windows.

Example 466. Exemple de l'opcode maca.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if real audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o mac.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1	;4 band equalizer

    klow =	p4	;low gain1
    aenv1   oscil   0.2, 1, 4
    aenv1 = aenv1 + klow
    klmid =	p5	;low gain2
    aenv2   oscil   0.21, 1.1, 4
    aenv2 = aenv2 + klmid
    kmidh = p6	;high gain1
    aenv3   oscil   0.19, 1.2, 4
    aenv3 = aenv3 + kmidh
    khigh =	p7	;high gain2
    aenv4   oscil   0.18, 1.3, 4
    aenv4 = aenv4 + khigh

    ifn  =  p8	;table

    ilc1 table 0, ifn	;low freqency range
    ilc2 table 1, ifn	;low-mid
    ihc1 table 2, ifn	;mid-high
    ihc2 table 3, ifn	;high

    asig	diskin2	 "fox.wav", 1
    alow1	butterlp asig, ilc1		;lowpass 1
    almid	butterlp asig, ilc2	      	;lowpass 2
    amidh 	butterhp asig, ihc1	       	;highpass 1
    ahigh	butterhp asig, ihc2		;highpass 2
    aout	maca	 aenv1, alow1, aenv2, almid, aenv3, amidh, aenv4, ahigh
            outs	 aout, aout

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f1 0  4 -2 150 300 600  5000
    f2 0  4 -2 75  500 1000 10000
    f3 0  4 -2 200 700 1500 3000
    f4 0  4096 10 1

    ;          low lowmid midhigh high table
    i 1 0  2.8  2    1      1      1     1
    i 1 3  2.8  2    3      1      1     2
    i 1 6  2.8  2    1      2      3     3
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

mac

## Crédits

Auteur : John ffitch
Université de Bath, Codemist, Ltd.
Bath, UK
Mai 1999

Nouveau dans la version 3.54 de Csound.

Prev | Up | Next
mac | Home | madsr