outipat
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## outipat

outipat — Envoie des messages MIDI d'aftertouch polyphonique au taux-i.

## Description

Envoie des messages MIDI d'aftertouch polyphonique au taux-i.

## Syntaxe

    outipat ichn, inotenum, ivalue, imin, imax

## Initialisation

ichn -- numéro de canal MIDI (1-16)

inotenum -- numéro de note MIDI (utilisé dans les messages d'aftertouch polyphonique)

ivalue -- valeur en virgule flottante

imin -- valeur minimale en virgule flottante (convertie en valeur entière MIDI 0)

imax -- valeur maximale en virgule flottante (convertie en valeur entière MIDI 127 (7 bit))

## Exécution

outipat envoie des messages MIDI d'aftertouch polyphonique au taux-i. Il ne fonctionne qu'avec les instruments MIDI qui les reconnaissent. Il peut piloter une valeur différente de paramètre pour chaque note active.

Il peut échelonner un argument de taux-i en virgule flottante selon les valeurs imin et imax. Par exemple avec imin = 1.0 et imax = 2.0, lorque l'argument ivalue reçoit la valeur 2.0, l'opcode envoie la valeur 127 sur le périphérique MIDI OUT. Lorsque l'argument ivalue reçoit la valeur 1.0, il envoie la valeur 0. Les opcodes de taux-i n'envoient leur message que pendant l'initialisation de l'instrument.

## Voir aussi

outiat, outic14, outic, outipb, outipc, outkat, outkc14, outkc, outkpat, outkpb, outkpc

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado
Italie

Nouveau dans la version 3.47 de Csound.

Merci à Rasmus Ekman pour avoir indiqué les intervalles corrects pour le canal MIDI et les numéros de contrôleur.

Prev | Up | Next
outic | Home | outipb