sliderKawai
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## sliderKawai

sliderKawai — Crée une banque de 16 numéros de messages de contrôle MIDI différents venant d'un mélangeur MIDI KAWAI MM-16.

## Description

Crée une banque de 16 numéros de messages de contrôle MIDI différents venant d'un mélangeur MIDI KAWAI MM-16.

## Syntaxe

    k1, k2, ...., k16 sliderKawai imin1, imax1, init1, ifn1, \
          imin2, imax2, init2, ifn2, ..., imin16, imax16, init16, ifn16

## Initialisation

imin1 ... imin16 -- valeurs minimales pour chaque contrôleur

imax1 ... imax16 -- valeurs maximales pour chaque contrôleur

init1 ... init16 -- valeur initiale pour chaque contrôleur

ifn1 ... ifn16 -- table de fonction de conversion pour chaque contrôleur

## Exécution

k1 ... k16 -- valeurs en sortie

L'opcode sliderKawai est équivalent à slider16, mais ses numéros de contrôleur et de canal (ichan et ictlnum) sont fixés dans le code afin d'obtenir une compatibilité rapide avec la mélangeur MIDI KAWAI MM-16. C'est appareil ne permet pas de changer le message MIDI associé à chaque réglette. Il ne peut fournir que le contrôle 7 pour chaque réglette sur un canal MIDI différent. Cet opcode permet d'assigner rapidement les 16 réglettes du mélangeur à 16 variables de taux-k de Csound.

## Voir aussi

slider16, slider16f, slider32, slider32f, slider64, slider64f, slider8, slider8f

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado

Nouveau dans la version 5.06 de Csound.

Prev | Up | Next
slider8tablef | Home | sndloop