inletf
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## inletf

inletf — Reçoit un signal de taux-f (fsig) sur un port nommé dans un instrument.

## Description

Reçoit un signal de taux-f (fsig) sur un port nommé dans un instrument.

## Syntaxe

    fsignal inletf Sname

## Initialisation

Sname -- Nom sous forme de chaîne de caractères du port entrant. Le nom du connecteur entrant est qualifié implicitement par le nom ou le numéro de l'instrument, si bien qu'il est permis d'utiliser le même nom de connecteur entrant dans plus d'un instrument (mais par contre on ne peut pas utiliser deux fois le même nom de connecteur entrant dans un instrument).

## Exécution

fsignal -- signal de taux-f en entrée.

Durant l'exécution, le signal de taux-f reçu sur le connecteur entrant provient de chaque instance d'un instrument contenant un connecteur sortant auquel ce connecteur entrant a été relié au moyen de l'opcode connect. Les signaux de tous les connecteurs sortants reliés à un connecteur entrant sont additionnés dans le connecteur entrant.

## Voir aussi

outleta, outletk, outletkid, outletf, inleta, inletk, inletkid, connect, alwayson, ftgenonce.

## Crédits

Par Michael Gogins, 2009

Prev | Up | Next
inletkid | Home | ino