outc
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## outc

outc — Ecrit des données audio sur un nombre arbitraire de canaux vers un périphérique externe ou un flot.

## Description

Ecrit des données audio sur un nombre arbitraire de canaux vers un périphérique externe ou un flot.

## Syntaxe

    outc asig1 [, asig2] [...]

## Exécution

outc écrit autant de canaux que de variables fournies. Tous les canaux dépassant nchnls sont ignorés. Des zéros sont ajoutés si nécessaire.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode outc. Il utilise le fichier outc.csd.

Example 573. Exemple de l'opcode outc.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac    ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o outc.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 5
    0dbfs  = 1

    instr 1

    asig vco2 .05, 30	; sawtooth waveform at low volume

    kcut line 100, p3, 30	; Vary cutoff frequency
    kresonance = 7
    inumlayer = 2
    asig lowresx asig, kcut, kresonance, inumlayer
    ; output same sound to 5 channels
         outc asig,asig,asig,asig,asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 30
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

out32, outch, outx, outz

## Crédits

Auteur : John ffitch
Université de Bath/Codemist Ltd.
Bath, UK
Mai 2000

Nouveau dans la version 4.07 de Csound

Prev | Up | Next
out | Home | outch