madsr
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## madsr

madsr — Calcule l'enveloppe ADSR classique en utilisant le mécanisme de linsegr.

## Description

Calcule l'enveloppe ADSR classique en utilisant le mécanisme de linsegr.

## Syntaxe

    ares madsr iatt, idec, islev, irel [, idel] [, ireltim]

    kres madsr iatt, idec, islev, irel [, idel] [, ireltim]

## Initialisation

iatt -- durée de l'attaque (attack)

idec -- durée de la première chute (decay)

islev -- niveau d'entretien (sustain)

irel -- durée de la chute (release)

idel -- délai de niveau zéro avant le démarrage de l'enveloppe

ireltim (facultatif, par défault = -1) -- Contrôle la durée du relâchement après la réception d'un évènement MIDI note-off. S'il est inférieur à zéro, la durée de relâchement la plus longue de l'instrument courant est utilisée. S'il est nul ou positif, la valeur donnée sera utilisée comme durée de relâchement. Sa valeur par défaut est -1. (Nouveau dans Csound 3.59 - pas encore entièrement testé).

Noter que la durée du relâchement ne peut pas dépasser 32767/kr secondes.

## Exécution

L'enveloppe évolue dans l'intervalle de 0 à 1 et peut être changée d'échelle par la suite. Voici une description de l'enveloppe :

Image d'une enveloppe ADSR.

La longueur de la période d'entretien est calculée à partir de la longueur de la note. C'est pourquoi adsr n'est pas adapté au traitement des évènements MIDI. L'opcode madsr utilise le mécanisme de linsegr, et peut donc être utilisé dans les applications MIDI.

On peut utiliser d'autres enveloppes préfabriquées pour lancer un segment de relâchement à la réception d'un message note-off, comme linsegr et expsegr, ou bien l'on peut construire des enveloppes plus complexes au moyen de xtratim et de release. Noter qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser xtratim avec madsr, car la durée est allongée automatiquement.

| Note
Les durées pour iatt, idec et irel ne peuvent pas être 0. Si l'on utilise 0, aucune enveloppe n'est générée. Utilisez une très petite valeur comme 0.0001 si vous désirez une attaque, une chute ou un relâchement instantanés.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode madsr. Il utilise le fichier madsr.csd.

Example 467. Exemple de l'opcode madsr.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in    No messages
    -odac           -iadc     -d     ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o madsr.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    /* Written by Iain McCurdy */
    ; Initialize the global variables.
    sr = 44100
    kr = 441
    ksmps = 100
    nchnls = 1

    ; Instrument #1.
    instr 1
      ; Attack time.
      iattack = 0.5
      ; Decay time.
      idecay = 0
      ; Sustain level.
      isustain = 1
      ; Release time.
      irelease = 0.5
      aenv madsr iattack, idecay, isustain, irelease

      a1 oscili 10000, 440, 1
      out a1*aenv
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    /* Written by Iain McCurdy */
    ; Table #1, a sine wave.
    f 1 0 1024 10 1

    ; Leave the score running for 6 seconds.
    f 0 6

    ; Play Instrument #1 for two seconds.
    i 1 0 2
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Voici un autre exemple de l'opcode madsr, utilisant l'entrée midi. Il utilise le fichier madsr-2.csd.

Example 468. Second exemple de l'opcode madsr

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac  -+rtmidi=virtual -M0   ;;;realtime audio out and realtime midi in
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o madsr-2.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    icps	cpsmidi
    iamp	ampmidi	.5

    kenv	madsr	0.5, 0, 1, 0.5
    asig	pluck	kenv, icps, icps, 2, 1
    	outs	asig, asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f 2 0 4096 10 1

    f0 30	;runs 30 seconds
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

linsegr, expsegr, envlpxr, mxadsr, madsr, xadsr expon, expseg, expsega line, linseg, xtratim

## Crédits

Auteur : John ffitch

Novembre 2002. Merci à Rasmus Ekman pour avoir documenté le paramètre ireltim.

Décembre 2002. Merci à Iain McCurdy pour avoir ajouté un exemple.

Décembre 2002. Merci à Istvan Varga pour avoir indiqué la durée maximale de relâchement.

Nouveau dans la version 3.49 de Csound.

Prev | Up | Next
maca | Home | mags