pow
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## pow

pow — Calcule l'élévation à la puissance d'un argument par l'autre argument.

## Description

Calcule xarg élevé à la puissance kpow (ou ipow) et pondère le résultat par inorm.

## Syntaxe

    ares pow aarg, kpow [, inorm]

    ires pow iarg, ipow [, inorm]

    kres pow karg, kpow [, inorm]

## Initialisation

inorm (facultatif, par défault=1) -- Le nombre qui divisera le résultat (1 par défaut). Particulèrement utile si l'on calcule des puissances de signaux de taux -a ou de taux -k, ce qui produit très souvent des échantillons hors intervalle.

## Exécution

aarg, iarg, karg -- la base.

ipow, kpow -- l'exposant.

| Note
Utiliser ^ avec précaution dans les instructions arithmétiques, car les régles de précédence peuvent ne pas être correctes. Nouveau dans la version 3.493 de Csound.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode pow. Il utilise le fichier pow.csd.

Example 646. Exemple de l'opcode pow.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ;-o pow.wav        ; output to audio file
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1	; Lo-Fi sound

    kpow	  = 10						;exponent
    kbase	  line 1, p3, 1.4				;vary the base
    kQuantize pow kbase, kpow
    kQuantize = kQuantize*0.5				;half the number of steps for each side of a bipolar signal
    printk2	  kQuantize
    asig	  diskin2 "fox.wav", 1, 0, 1			;loop the fox
    asig	  = round(asig * kQuantize) / kQuantize		;quantize and scale audio signal
        	  outs asig, asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i1 0 19.2

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Sa sortie contiendra des lignes comme celles-ci :

     i1     0.50000
     i1     0.50007
     i1     0.50014
    .......
     i1    14.45986
     i1    14.46130\r

## Crédits

Auteur : Paris Smaragdis
MIT, Cambridge
1995

Prev | Up | Next
poscil | Home | powershape