/
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## /

/ — Opérateur de division.

## Description

Les opérateurs arithmétiques réalisent les opérations de changement de signe (négation), de conservation de signe, le ET et le OU logiques, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. A noter qu'une valeur ou une expression peut se trouver entre deux de ces opérateurs, pour lesquels elle sera l'argument de gauche ou l'argument de droite comme dans

a + b * c.

Dans de tels cas trois règles s'appliquent :

1. * et / s'appliquent à leurs voisins plus fortement que + et −. Ainsi l'expression ci-dessus est interprétée comme

a + (b * c)

avec * s'appliquant à b et à c et ensuite + s'appliquant à a et à b * c.

2. + et − sont prioritaires par rapport à &&, qui est lui-même prioritaire par rapport à ||:

a && b - c || d

est interprété comme

(a && (b - c)) || d

3. Lorsque deux opérateurs ont le même rang de priorité, les opérations s'enchaînent de gauche à droite :

a - b - c

est interprété comme

(a - b) - c

On peut utiliser des parenthèses comme ci-dessus pour forcer un groupement particulier.

## Syntaxe

    a / b  (pas de restriction de taux)

où les arguments a et b peuvent être des expressions.

## Arguments

Les arguments de / peuvent être des valeurs scalaires ou des tableaux (vecteurs) unidimensionnels de taux-k, ou n'importe quelle combinaison des deux. Si l'un des arguments est un tableau, la valeur retournée le sera également.

## Exemples

Voici un exemple de l'opérateur /. Il utilise le fichier divides.csd.

Example 29. Exemple de l'opérateur /.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac    ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o /.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    idiv  = 1/p3 * p4
    ktrm  oscil 1, idiv, 1						;use oscil as an envelope
    printf "retrigger rate per note duration = %f\n",1, idiv
    kndx  line 5, p3, 1						;vary index of FM
    asig  foscil ktrm, 200, 1, 1.4, kndx, 1
          outs asig, asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f 1  0 4096 10   1    ;sine wave

    i 1 0 3	10
    i 1 4 3 15
    i 1 8 3 2

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Sa sortie contiendra des lignes comme celles-ci :

    retrigger rate per note duration = 3.333333
    retrigger rate per note duration = 5.000000
    retrigger rate per note duration = 0.666667

## Voir aussi

-, +, &&, ||, *, ^, %

## Crédits

L'arithmétique sur les vecteurs est nouvelle dans le version 6.00

Prev | Up | Next
- | Home | =