midipitchbend
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## midipitchbend

midipitchbend — Retourne une valeur de pitchbend MIDI.

## Description

midipitchbend est conçu pour simplifier l'écriture d'instruments que l'on peut utiliser de manière interchangeable avec une partition ou depuis l'entrée MIDI, et pour faciliter l'adaptation d'instruments écrits à l'origine pour une partition au fonctionnement à partir d'une entrée MIDI.

En général, il doit être possible d'écrire des définitions d'instrument qui fonctionnent de la même manière avec une partition et avec le MIDI, que ce soit un fichier MIDI ou une entrée MIDI en , sans utiliser d'instructions conditionnelles supplémentaires, et qui tirent pleinement avantage des messages de voix MIDI.

Noter que la liaison entre des intruments de Csound et les numéros de canal MIDI se fait en utilisant l'opcode massign lors d'une exécution en . Pour les exécutions de fichier MIDI, les numéros d'instruments sont liés par défaut au canal MIDI + 1, mais ces valeurs par défaut peuvent être modifiées par tout message de changement de programme dans le fichier.

## Syntaxe

    midipitchbend xpitchbend [, ilow] [, ihigh]

## Initialisation

ilow (facultatif) -- valeur basse facultative après reéchellonnement, 0 par défaut.

ihigh (facultatif) -- valeur haute facultative après reéchellonnement, 127 par défaut.

## Exécution

xpitchbend -- retourne le pitchbend MIDI durant l'activation MIDI, et reste inchangé dans les autres cas.

Si l'instrument a été activé par une entrée MIDI, l'opcode remplace la valeur de xpitchbend par la valeur correspondante venant de l'entrée MIDI. Si l'instrument n'a PAS été activé par une entrée MIDI, la valeur de xpitchbend reste inchangée.

Grâce à cela, les p-champs de la partition peuvent recevoir leur valeur de données MIDI en entrée durant l'activation MIDI, et de la partition dans les autres cas.

| Adaptation d'un instrument de Csound activé par partition.
Voir la section Opcodes pour l'Interopérabilité MIDI/Partition pour plus de détails sur l'adaptation d'instruments pilotés par partition au MIDI et vice-versa.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcoce midipitchbend. Il utilise le fichier midipitchbend.csd.

Example 505. Exemple de l'opcoce midipitchbend.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac    -M1  ;;;realtime audio out and midi in
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o midipitchbend.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    midinoteonoct p4, p5				;gets a MIDI note number value as octave-point-decimal value into p4, and MIDI velocity into p5

    kvel = p5/127					;scale midi velocity to 0-1
    kpb init 0
    midipitchbend kpb
    printk2 kpb					;display the pitch-bend value when it changes
    koct =	p4+kpb					;add pitchbend values to octave-point-decimal value
    kcps =	cpsoct(koct)				;convert octave-point-decimal value into Hz
    kenv madsr 0.5, 0.8, 0.8, 0.5			;amplitude envelope multiplied by
    asig vco2 kenv*kvel, kcps			;velocity value
         outs  asig, asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f 0 30	;runs for 30 seconds
    f 2 0 4096 10 1

    i 1 0 2 8.000 100	; play these notes from score as well
    i 1 + 2 8.917 100
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Sa sortie contiendra des lignes comme celles-ci :

     i1     0.12695
     i1     0.00000
     i1    -0.01562

## Voir aussi

midichannelaftertouch, midicontrolchange, mididefault, midinoteoff, midinoteoncps, midinoteonkey, midinoteonoct, midinoteonpch, midipolyaftertouch, midiprogramchange

## Crédits

Auteur : Michael Gogins

Nouveau dans la version 4.20

Prev | Up | Next
midiout | Home | midipolyaftertouch