serialFlush
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## serialFlush

serialFlush — Vide les données d'un port série.

## Description

Vide vers l'écran tous les octets (jusqu'à un maximum de 32K) contenus dans le tampon d'entrée. Noter que ces octets sont effacés du tampon. Utiliser cet opcode principalement pour des messages de débogage. Si l'on veut mélanger des messages de débogage avec d'autres messages de communication sur le même port, il faudra parcourir manuellement les données avec l'opcode serialRead.

## Syntaxe

     serialFlush iPort

## Exécution

iPort -- numéro du port obtenu d'un opcode serialBegin.

## Voir aussi

serialBegin, serialEnd, serialWrite_i, serialWrite, serialRead, serialPrint.

## Crédits

Auteur : Matt Ingalls
2011

Nouveau dans la version 5.14

Prev | Up | Next
serialEnd | Home | serialPrint