serialWrite_i
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## serialWrite_i

serialWrite_i — Ecrit des données sur un port série.

## Description

Ecrit des données sur un port série pour arduino.

## Syntaxe

     serialWrite_i iPort, iByte

     serialWrite_i iPort, SBytes

## Initialisation

iPort -- numéro du port obtenu d'un opcode serialBegin.

iByte -- octet à écrire.

## Voir aussi

serialBegin, serialEnd, serialWrite, serialRead, serialPrint, serialFlush.

## Crédits

Auteur : Matt Ingalls
2011

Nouveau dans la version 5.14

Prev | Up | Next
serialRead | Home | serialWrite