vdivv
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## vdivv

vdivv — Division entre deux signaux vectoriels de contrôle.

## Description

Division entre deux signaux vectoriels de contrôle.

## Syntaxe

    vdivv  ifn1, ifn2, kelements [, kdstoffset] [, ksrcoffset] [,kverbose]

## Initialisation

ifn1 - numéro de la table hébergeant le premier vecteur à traiter.

ifn2 - numéro de la table hébergeant le second vecteur à traiter.

## Exécution

kelements - nombre de composantes des deux vecteurs.

kdstoffset - décalage d'indexation pour la table de destination ifn1 (vaut 0 par défaut).

ksrcoffset - décalage d'indexation pour la table source ifn2 (vaut 0 par défaut).

kverbose - Indique si les avertissements sont affichés (vaut 0 par défaut).

vdivv divise deux signaux vectoriels de contrôle, chaque composante de ifn1 étant divisée par la composante correspondante de ifn2. Chaque signal vectoriel est hébergé dans une table (ifn1 et ifn2). Le nombre de composantes de chaque vecteur doit être identique.

Le résultat est un nouveau signal vectoriel de contrôle qui écrase les anciennes valeurs de ifn1. Si l'on veut garder l'ancien vecteur ifn1, il faut utiliser l'opcode vcopy_i pour le copier dans une autre table. On peut utiliser kdstoffset et ksrcoffset pour spécifier des vecteurs à n'importe quelle position dans les tables.

Des valeurs négatives pour kdstoffset et ksrcoffset sont acceptables. Si kdstoffset est négatif, la partie du vecteur hors-limites est ignorée. Si ksrcoffset est négatif, les éléments hors-limites seront supposés valoir 0 (c'est-à-dire que les éléments de destination seront mis à 0). Si des éléments pour le vecteur de destination sont au-delà de la taille de la table (point de garde inclus), ces éléments sont ignorés (les éléments ne sont pas repliés autour des tables). Si des éléments pour le vecteur source sont au-delà de la longueur de la table, ces éléments sont supposés valoir 0 (les éléments de destination seront mis à 0).

Si l'argument facultatif kverbose est différent de 0, l'opcode affichera des messages d'avertissement à chaque passe-k si les longueurs de table sont dépassées.

| Warning
L'utilisation de la même table comme source et comme destination dans les versions antérieures à la 5.04 peut induire un comportement imprévu. A utiliser avec précaution.

Cet opcode travaille au taux-k (cela signifie qu'à chaque passe-k les vecteurs sont divisés). Il y a une version de taux-i de cet opcode appelée vdivv_i.

| Note
Prière de noter que l'argument elements a changé dans la version 5.03 du taux-i au taux-k. Cela change le comportement de l'opcode dans le cas inhabituel où la variable de taux-i ielements est modifiée à l'intérieur de l'instrument, par exemple dans :
        instr 1
    ielements  =        10
               vadd     1, 1, ielements
    ielements  =        20
               vadd     2, 1, ielements
               turnoff
        endin

Tous ces opérateurs (vaddv, vsubv, vmultv, vdivv, vpowv, vexpv, vcopy et vmap) sont conçus pour être utilisés avec d'autres opcodes qui opèrent sur des signaux vectoriels tels que vcella, adsynt, adsynt2, etc.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode vdivv. Il utilise le fichier vdivv.csd.

Example 996. Exemple de l'opcode vdivv.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in
    -odac           -iadc     ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o cigoto.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr=44100
    ksmps=128
    nchnls=2

    	instr 1
    ifn1 = p4
    ifn2 = p5
    ielements = p6
    idstoffset = p7
    isrcoffset = p8
    kval init 25
    vdivv ifn1, ifn2, ielements, idstoffset, isrcoffset, 1
    	endin

    	instr 2	;Printtable
    itable = p4
    isize = ftlen(itable)
    kcount init 0
    kval table kcount, itable
    printk2 kval

    if (kcount == isize) then
      turnoff
    endif

    kcount = kcount + 1
    	endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    f 1 0 16 -7 1 15 16

    f 2 0 16 -7 1 15 2

    i2	0.0	0.2	1
    i2	0.2	0.2	2
    i1	0.4	0.01	1	2	5	3	8
    i2	0.8	0.2	1
    i1	1.0	0.01	1	2	5	10	-2
    i2	1.2	0.2	1
    i1	1.4	0.01	1	2	8	14	0
    i2	1.6	0.2	1
    i1	1.8	0.01	1	2	8	0	14
    i2	2.0	0.2	1
    i1	2.2	0.002	1	1	8	5	2
    i2	2.4	0.2	1
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Ecrit par Gabriel Maldonado. Arguments facultatifs ajoutés par Andrés Cabrera et Istvan Varga.

Nouveau dans Csound 5 (Auparavant seulement disponible dans CsoundAV)

Prev | Up | Next
vdelayk | Home | vdivv_i