pvsbandp
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## pvsbandp

pvsbandp — Un filtre passe-bande travaillant dans le domaine spectral.

## Description

Filtre les trames pvoc, laissant passer les bins dont la fréquence se trouve dans une bande, avec interpolation linéaire pour les bandes de transition.

## Syntaxe

    fsig pvsbandp fsigin, xlowcut, xlowfull, \
          xhighfull, xhighcut[, ktype]

## Exécution

fsig -- flot pv de sortie

fsigin -- flot pv d'entrée

xlowcut, xlowfull, xhighfull, xhighcut -- définissent une forme de trapèze pour la bande passante. Les versions au taux-a ne s'appliquent qu'à la version glissante.

ktype -- spécifie la forme de la bande de transition. S'il prend la valeur par défaut de zéro, la forme est celle représentée ci-dessous, avec une transition linéaire d'amplitude. Les autres valeurs donnent une forme exponentielle :

(1 - exp( r*type )) / (1 - exp(type))

Cela comprend une forme linéaire en dB lorsque ktype vaut log(10) soit environ 2.30.

L'opcode réalise un filtre passe-bande avec une enveloppe spectrale formée comme ceci :

klowfull __________________________ khighfull
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \
________/ \______________
klowcut khighcut

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode pvsbandp. Il utilise le fichier pvsbandp.csd.

Example 675. Exemple de l'opcode pvsbandp.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in
    -odac    ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o pvsbandp.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 16
    nchnls = 1
    0dbfs = 1

    ;; example written by joachim heintz 2009

    instr 1
    Sfile		=		"fox.wav"
    klowcut = 100
    klowfull = 200
    khighfull = 1900
    khighcut = 2000
    ain		soundin	Sfile
    fftin		pvsanal	ain, 1024, 256, 1024, 1; fft-analysis of the audio-signal
    fftbp		pvsbandp	fftin, klowcut, klowfull, khighfull, khighcut ; band pass
    abp		pvsynth	fftbp; resynthesis
    		out		abp
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i 1 0 3
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

pvsanal, pvsynth, pvsadsyn, pvsbandr

## Crédits

Auteur : John ffitch
Décembre 2007

Prev | Up | Next
pvsarp | Home | pvsbandr