pvsosc
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## pvsosc

pvsosc — Simulateur d'oscillateur basé sur PVS.

## Description

Génère des spectres de signal périodique au format AMP-FREQ, avec le choix parmi quatre type de forme d'onde :

1. pseudo dent de scie (harmoniques en 1/n, où n est le numéro de l'harmonique)
2. pseudo carrée (comme la précédente mais seulement avec les harmoniques de rang impair)
3. impulsion (tous les harmoniques avec le même poids)
4. cosinus

Les formes d'onde complexes (c'est-à-dire tous les types sauf le cosinus) contiennent tous les harmoniques jusqu'à la fréquence de Nyquist. Cela fait de pvsosc une option pour la génération de formes d'onde périodiques à bande limitée. De plus, on peut changer de type en utilisant une variable de taux-k.

## Syntaxe

    fsig pvsosc kamp, kfreq, ktype, isize [,ioverlap] [, iwinsize] [, iwintype] [, iformat]

## Initialisation

fsig -- flot pv de sortie mis à zéro.

isize -- taille de la trame d'analyse.

ioverlap -- (Facultatif) taille du saut, vaut isize/4 par défaut.

iwinsize -- (Facultatif) taille de fenêtre, vaut isize par défaut.

iwintype -- (Facultatif) type de fenêtre, Hanning par défaut. On a actuellement le choix entre :

- 0 = fenêtre de Hamming

- 1 = fenêtre de von Hann

iformat -- (Facultatif) format des données, 0 par défaut ce qui produit des données AMP:FREQ. C'est actuellement la seule option.

## Exécution

kamp -- amplitude du signal. Noter que l'amplitude effective du signal peut varier légèrement autour de cette valeur en fonction du type de forme d'onde et de la fréquence. Généralement, l'amplitude a tendance à dépasser kamp pour les hautes fréquences (> 1000 Hz) et à être inférieure pour les basses fréquences. De plus, à cause du traitement par recouvrement-addition, lorsque l'on fait la resynthèse avec pvsynth, les glissements de fréquence causeront une fluctuation de l'amplitude autour de kamp.

kfreq -- fréquence fondamentale en Hz.

ktype -- type d'onde : 1. pseudo dent de scie, 2. pseudo carrée, 3. impulsion, et tout autre valeur pour cosine.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode pvsosc. Il utilise le fichier pvsosc.csd.

Example 711. Exemple de l'opcode pvsosc

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in
    -odac           -iadc    ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o pvsosc.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    kr = 4410
    ksmps = 10
    nchnls = 1

    instr 1
    ; a band-limited sawtooth-wave oscillator
    fsig  pvsosc   10000, 440, 1, 1024 ; generate wave spectral signal
    asig pvsynth fsig                       ; resynthesise it
    out asig
    endin

    instr 2
    ; a band-limited square-wave oscillator
    fsig  pvsosc   10000, 440, 2, 1024 ; generate wave spectral signal
    asig pvsynth fsig                       ; resynthesise it
    out asig
    endin

    instr 3
    ; a pulse oscillator
    fsig  pvsosc   10000, 440, 3, 1024 ; generate wave spectral signal
    asig pvsynth fsig                       ; resynthesise it
    out asig
    endin

    instr 4
    ; a cosine-wave oscillator
    fsig  pvsosc   10000, 440, 4, 1024 ; generate wave spectral signal
    asig pvsynth fsig                       ; resynthesise it
    out asig
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 1
    i 2 2 1
    i 3 4 1
    i 4 6 1

    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

pvsanal, pvsynth, pvsadsyn

## Crédits

Auteur : Victor Lazzarini
Août 2006

Prev | Up | Next
pvsout | Home | pvspitch