in32
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## in32

in32 — Lit un signal audio sur 32 canaux depuis un périphérique externe ou un flot.

## Description

Lit un signal audio sur 32 canaux depuis un périphérique externe ou un flot.

| Avertissement
Cet opcode est prévu pour ne fonctionner qu'avec des orchestres qui ont nchnls_i=32. Avec des orchestres dont nchnls_i > 32, la sortie audio ne sera pas correcte.

## Syntaxe

    ar1, ar2, ar3, ar4, ar5, ar6, ar7, ar8, ar9, ar10, ar11, ar12, ar13, ar14, \
          ar15, ar16, ar17, ar18, ar19, ar20, ar21, ar22, ar23, ar24, ar25, ar26, \
          ar27, ar28, ar29, ar30, ar31, ar32 in32

## Exécution

in32 lit un signal audio sur 32 canaux depuis un périphérique externe ou un flot. Si l'option de ligne de commande -i est positionnée, le son est lu en continu depuis le flot audio en entrée (par exemple stdin ou un fichier son) dans un tampon interne.

## Voir aussi

inch, inx, inz

## Crédits

Auteur : John ffitch
Université de Bath/Codemist Ltd.
Bath, UK
Mai 2000

Nouveau dans la version 4.07 de Csound

Prev | Up | Next
in | Home | inch