vmult_i
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## vmult_i

vmult_i — Multiplication d'un vecteur dans une table par une valeur scalaire.

## Description

Multiplication d'un vecteur dans une table par une valeur scalaire.

## Syntaxe

    vmult_i  ifn, ival, ielements [, idstoffset]

## Initialisation

ifn - numéro de la table hébergeant le signal vectoriel à traiter.

ival - valeur scalaire à multiplier.

ielements - nombre de composantes du vecteur.

idstoffset - décalage d'indexation pour la table de destination.

## Exécution

vmult_i multiple chaque élément du vecteur contenu dans la table ifn par ival, à partir de l'index de table idstoffset. Cela permet de traiter une section particulière d'une table en spécifiant le décalage et le nombre d'éléments à traiter. Le décalage est compté à partir de 0, si bien que si aucun décalage n'est spécifié (ou s'il est fixé à 0), la table est modifiée depuis le début.

Cet opcode n'est exécuté qu'à l'initialisation. Il y a une version de taux-k de cet opcode appelée vmult.

Les valeurs négatives sont valides pour idstoffset. Les composantes du vecteur se trouvant en dehors de la table sont alors ignorées, et elles ne sont pas repliées autour de la table.

Dans tous ces opcodes, les vecteurs résultants sont stockés dans ifn, écrasant les vecteurs initiaux. Si l'on veut garder le vecteur initial, il faut utiliser vcopy ou vcopy_i pour le copier dans une autre table. Tous ces opérateurs sont conçus pour être utilisés avec d'autres opcodes qui opèrent sur des signaux vectoriels tels que vcella, adsynt, adsynt2, etc. Ils peuvent aussi être utiles en conjonction avec les opcodes spectraux pvsftw et pvsftr.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode vmult_i. Il utilise le fichier vmult_i.csd.

Example 1012. Exemple de l'opcode vmult_i.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in
    -odac           -iadc     ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o cigoto.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr=44100
    ksmps=128
    nchnls=2

    	instr 1
    ifn1 = p4
    ival = p5
    ielements = p6
    idstoffset = p7
    kval init 25
    vmult_i ifn1, ival, ielements, idstoffset
    	endin

    	instr 2	;Printtable
    itable = p4
    isize = ftlen(itable)
    kcount init 0
    kval table kcount, itable
    printk2 kval

    if (kcount == isize) then
      turnoff
    endif

    kcount = kcount + 1
    	endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    f 1 0 16 -7 1 16 17

    i2	0.0	0.2	1
    i1	0.4	0.01	1	2	3	4
    i2	0.8	0.2	1
    i1	1.0	0.01	1	0.5	5	-3
    i2	1.2	0.2	1
    i1	1.4	0.01	1	1.5	10	12
    i2	1.6	0.2	1
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

vadd, vadd, vmult, vpow_i, vpow, vexp_i et vexp.

## Crédits

Ecrit par Gabriel Maldonado. Arguments facultatifs ajoutés par Andrés Cabrera et Istvan Varga.

Exemple par Andrés Cabrera.

Nouveau dans Csound 5 (Auparavant seulement disponible dans CsoundAV)

Prev | Up | Next
vmult | Home | vmultv