lpsholdp
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## lpsholdp

lpsholdp — Signaux de contrôle basés sur des segments tenus.

## Description

Génère un signal de contrôle constitué de segments de droite tenus délimités par deux ou plus points spécifiés. L'enveloppe entière peut être parcourue en boucle à une vitesse variable. Chaque coordonnée de segment peut aussi varier au taux-k.

## Syntaxe

    ksig lpsholdp  kphase, ktrig, ktime0, kvalue0 [, kvalue1] [, ktime1] \
          [, kvalue2] [, ktime2] [...]

## Exécution

ksig - signal de sortie.

kphase -

kvalue0...valueN - valeurs des points.

ktime0...ktimeN -- Durées entre les points ; exprimées en fraction d'une période (voir ci-dessous). La dernière durée indique une ligne entre la valeur finale et la première valeur.

L'opcode lpsholdp est semblable à lpshold ; la seule différence étant que, à la place de la fréquence, une phase variable est utilisée. Si l'on utilise un phaseur pour obtenir la valeur de la phase, on aura un comportement identique à lpshold, mais on peut obtenir des résultats intéressants avec des phases à l'évolution non linéaire, ce qui rend lpsholdp plus puissant et plus général que lpshold.

## Crédits

Ecrit par Gabriel Maldonado.

Nouveau dans Csound 5. (Auparavant, disponible seulement dans CsoundAV)

Prev | Up | Next
lpshold | Home | lpslot