p5gconnect
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## p5gconnect

p5gconnect — Lit les données d'un contrôleur P5 Glove.

## Description

Ouvre et interroge au taux-k un contrôleur P5 Glove (gant de réalité virtuelle).

## Syntaxe

                p5gconnect

## Initialisation

L'opcode détecte un P5 Glove connecté à l'ordinateur par USB et lance un thread d'écoute pour interroger ce périphérique.

## Exécution

A chaque cycle de contrôle, le gant est interrogé sur sa position et sur l'état des doigts et des boutons. Ces valeurs sont lues par l'opcode p5gdata.

## Exemples

Voici un exemple de des opcodes p5g. Il utilise le fichier p5g.csd.

Example 597. Exemple de des opcodes p5g.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    -+rtaudio=alsa -o dac:hw:0
    </CsOptions>
    <CsInstruments>
    nchnls = 1
    ksmps = 1000

    #define P5G_BUTTONS     #0#
    #define P5G_BUTTON_A    #1#
    #define P5G_BUTTON_B    #2#
    #define P5G_BUTTON_C    #4#
    #define P5G_JUSTPUSH    #8#
    #define P5G_JUSTPU_A    #9#
    #define P5G_JUSTPU_B    #10#
    #define P5G_JUSTPU_C    #12#
    #define P5G_RELEASED    #16#
    #define P5G_RELSED_A    #17#
    #define P5G_RELSED_B    #18#
    #define P5G_RELSED_C    #20#
    #define P5G_FINGER_INDEX #32#
    #define P5G_FINGER_MIDDLE #33#
    #define P5G_FINGER_RING	 #34#
    #define P5G_FINGER_PINKY #35#
    #define P5G_FINGER_THUMB #36#
    #define P5G_DELTA_X     #37#
    #define P5G_DELTA_Y     #38#
    #define P5G_DELTA_Z     #39#
    #define P5G_DELTA_XR    #40#
    #define P5G_DELTA_YR    #41#
    #define P5G_DELTA_ZR    #42#
    #define P5G_ANGLES      #43#

    gka   init 0
    gkp   init 0

    instr 1
          p5gconnect
      ka  p5gdata    $P5G_JUSTPU_A.
      kc  p5gdata    $P5G_BUTTON_C.
    ; If the A button is just pressed then activate a note
      if  (ka==0)    goto ee
      event          "i", 2, 0, 2

    ee:
      gka p5gdata    $P5G_DELTA_X.
      gkp p5gdata    $P5G_DELTA_Y.
      printk2 gka
      printk2 gkp
      if  (kc==0)    goto ff
      printks "turning off (%d)\n", 0, kc
      turnoff
    ff:
    endin

    instr 2
      a1 oscil  ampdbfs(gkp), 440+100*gka, 1
    ;;  a1 oscil  10000, 440, 1
         out   a1
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f1 0 4096 10 1
    i1 0 300

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

p5gdata,

## Crédits

Auteur : John ffitch
Codemist Ltd
2009

Nouveau dans la version 5.12

Prev | Up | Next
outz | Home | p5gdata