vcomb
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## vcomb

vcomb — Réverbération variable du signal d'entrée avec une réponse en fréquence “colorée”.

## Description

Réverbération variable du signal d'entrée avec une réponse en fréquence “colorée”.

## Syntaxe

    ares vcomb asig, krvt, xlpt, imaxlpt [, iskip] [, insmps]

## Initialisation

imaxlpt -- durée de boucle maximale pour klpt

iskip (facultatif, 0 par défaut) -- état initial de l'espace de données de la boucle de retard (cf. reson). La valeur par défaut est 0.

insmps (facultatif, 0 par défaut) -- valeur du retard, en nombre d'échantillons.

## Exécution

krvt -- la durée de réverbération (définie comme le temps en secondes pris par un signal pour décroitre à 1/1000 ou 60 dB de son amplitude originale).

xlpt -- durée de boucle variable en secondes, comme ilpt dans comb. La durée de boucle peut aller jusqu'à imaxlpt.

Ce filtre répète l'entrée avec une densité d'écho déterminée par la durée de boucle xlpt. Le taux d'atténuation est indépendant et il est déterminé par krvt, la durée de réverbération (définie comme le temps en secondes pris par un signal pour décroitre à 1/1000 ou 60 dB de son amplitude originale). La sortie n'apparait qu'après ilpt secondes.

## Exemples

Voici un exemple de l'opdoce vcomb. Il utilise le fichier vcomb.csd.

Example 986. Exemple de l'opdoce vcomb.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in
    -odac           -iadc       -M0 ;;;RT audio I/O with MIDI in
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    ; Example by Jonathan Murphy and Charles Gran 2007
      sr	    =  44100
      ksmps	    =  10
      nchnls    =  2

            ; new, and important. Make sure that midi note events are only
            ; received by instruments that actually need them.

    	; turn default midi routing off
    	massign		0, 0
    	; route note events on channel 1 to instr 1
    	massign		1, 1

    ; Define your midi controllers
    #define C1 #21#
    #define C2 #22#
    #define C3 #23#

    ; Initialize MIDI controllers
    	    initc7    1, $C1, 0.5 		  ;delay send
    	    initc7    1, $C2, 0.5 		  ;delay: time to zero
    	    initc7    1, $C3, 0.5 		  ;delay: rate

      gaosc	    init      0

    ; Define an opcode to "smooth" the MIDI controller signal
        opcode smooth, k, k
      kin       xin
      kport	    linseg    0, 0.0001, 0.01, 1, 0.01
      kin       portk     kin, kport
                xout      kin
        endop

    instr   1
     ; Generate a sine wave at the frequency of the MIDI note that triggered the intrument
      ifqc	    cpsmidi
      iamp	    ampmidi   10000
      aenv	    linenr    iamp, .01, .1, .01 	  ;envelope
      a1	    oscil     aenv, ifqc, 1
    ; All sound goes to the global variable gaosc
      gaosc	    =  gaosc + a1
        endin

        instr     198 ; ECHO
      kcmbsnd   ctrl7     1, $C1, 0, 1 		  ;delay send
      ktime	    ctrl7     1, $C2, 0.01, 6 		  ;time loop fades out
      kloop	    ctrl7     1, $C3, 0.01, 1 		  ;loop speed
    ; Receive MIDI controller values and then smooth them
      kcmbsnd   smooth    kcmbsnd
      ktime	    smooth    ktime
      kloop	    smooth    kloop
      imaxlpt   =  1 				  ;max loop time
    ; Create a variable reverberation (delay) of the gaosc signal
      acomb	    vcomb     gaosc, ktime, kloop, imaxlpt, 1
      aout	    =  (acomb * kcmbsnd) + gaosc * (1 - kcmbsnd)
    	    outs      aout, aout
      gaosc	    =  0
        endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f1 0 16384 10 1
    i198 0 10000
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

alpass, comb, reverb, valpass

## Crédits

Auteur : William “Pete” Moss
Université du Texas à Austin
Austin, Texas USA
Janvier 2002

Prev | Up | Next
vco2init | Home | vcopy