combinv
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## combinv

combinv — Réverbère un signal d'entrée avec une réponse en fréquence “colorée”.

## Description

Réverbère un signal d'entrée avec une réponse en fréquence “colorée” avec un filtre à RIF.

## Syntaxe

    ares combinv asig, krvt, ilpt [, iskip] [, insmps]

## Initialisation

ilpt -- durée de boucle en secondes, déterminant la “densité d'échos” de la réverbération. Celle-ci caractérise à son tour la “couleur” du filtre combinv dont la courbe de réponse en fréquence contiendra ilpt * sr/2 pics régulièrement espacés entre 0 et sr/2 (la fréquence de Nyquist). La durée de boucle peut être aussi grande que le permet la mémoire disponible. L'espace requis pour une boucle de n secondes est de n*sr nombres de type float ou double (habituellement 4 ou 8 octets). L'espace pour le retard est alloué et retourné comme dans delay.

iskip (facultatif, 0 par défaut) -- état initial de l'espace de données de la boucle de retard (cf. reson). La valeur par défaut est 0.

insmps (facultatif, 0 par défaut) -- valeur du retard, en nombre d'échantillons.

## Exécution

krvt -- la durée de réverbération (définie comme le temps en secondes pris par un signal pour décroitre à 1/1000 ou 60 dB de son amplitude originale).

Ce filtre répète l'entrée avec une densité d'écho déterminée par la durée de boucle ilpt. Le taux d'atténuation est indépendant et il est déterminé par krvt, la durée de réverbération (définie comme le temps en secondes pris par un signal pour décroitre à 1/1000 ou 60 dB de son amplitude originale). La sortie d'un filtre combinv n'apparait qu'après ilpt secondes.

## Exemples

Voici un exemple de l'opdoce combinv. Il utilise le fichier combinv.csd.

Example 128. Exemple de l'opdoce combinv.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;RT audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if RT audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o comb.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs = 1

    instr 1

    kcps    expon p5, p3, p4
    asig	oscil3 0.3, kcps, 1
    krvt =  3.5
    ilpt =  0.1
    aleft	combinv asig, krvt, ilpt
    	outs   aleft, asig

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f1 0 4096 10 1
    i 1 0 3 20 2000
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

alpass, comb reverb, valpass, vcomb

## Crédits

Auteur : John ffitch
Octobre 2012

Prev | Up | Next
comb | Home | compress