pol2rect
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## pol2rect

pol2rect — Conversion du format polaire au format rectangulaire.

## Description

Convertit un tableau d'entrée du format module-argument au format réel-imaginaire.

## Syntaxe

    kout[] pol2rect kin[]

    kout[] pol2rect kmags[], kphs[]

## Exécution

kout[] -- tableau contenant les valeurs complexes réelles-imaginaires de sortie. Créé s'il n'existe pas.

kin[] -- tableau contenant les valeurs complexes modules-arguments d'entrée.

kmags[] -- tableau contenant les valeurs réelles des modules en entrée.

kphs[] -- tableau contenant les valeurs réelles des arguments en entrée.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode pol2rect. Il utilise le fichier pol2rect.csd.

Example 638. Exemple de l'opcode pol2rect.

Voir les sections Audio en temps réel et Options de la ligne de commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    -d -o dac
    </CsOptions>
    <CsInstruments>
    /* ksmps needs to be an integer div of
       hopsize */
    ksmps = 64

    instr 1

     ihopsize = 256   ; hopsize
     ifftsize = 1024  ; FFT size
     iolaps = ifftsize/ihopsize ; overlaps
     ibw = sr/ifftsize ; bin bandwidth
     kcnt init 0    ; counting vars
     krow init 0

     kOla[] init ifftsize ; overlap-add buffer
     kIn[] init ifftsize  ; input buffer
     kOut[][] init iolaps, ifftsize ; output buffers

     a1 diskin2 "fox.wav",1,0,1 ; audio input

     /* every hopsize samples */
     if kcnt == ihopsize then
       /* window and take FFT */
       kWin[] window kIn,krow*ihopsize
       kSpec[] rfft kWin

       kSpec rect2pol kSpec

       /* reduce mags between high and low freqs */
       ilow = 0
       ihigh = 1000
       ki = int(ilow/ibw)
       until ki >= int(ihigh/ibw) do
         kSpec[ki] = kSpec[ki]*0.1
         ki += 2
       od

       kSpec pol2rect kSpec

       /* IFFT + window */
       kRow[] rifft kSpec
       kWin window kRow, krow*ihopsize
       /* place it on out buffer */
       kOut setrow kWin, krow

       /* zero the ola buffer */
       kOla = 0
       /* overlap-add */
       ki = 0
       until ki == iolaps do
         kRow getrow kOut, ki
         kOla = kOla + kRow
         ki += 1
       od

      /* update counters */
      krow = (krow+1)%iolaps
      kcnt = 0
     endif

     /* shift audio in/out of buffers */
     kIn shiftin a1
     a2 shiftout kOla
        out a2/iolaps

     /* increment counter */
     kcnt += ksmps

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>
    i1 0 10
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

Opcodes vectoriels, array

## Crédits

Auteur : Victor Lazzarini
NUI Maynooth
2014

Nouveau dans la version 6.04

Prev | Up | Next
poisson | Home | polyaft