GEN10
Prev | Instructions de partition et routines GEN | Next

## GEN10

GEN10 — Génère des formes d'ondes complexes obtenues par une somme pondérée de sinus.

## Description

Ce sous-programme génère des formes d'ondes complexes obtenues par une somme pondérée de sinus. La spécification de chaque partiel nécessite 1 p-champ avec GEN10.

## Syntaxe

    f # date taille 10 amp1 amp2 amp3 amp4 ...

## Initialisation

taille -- nombre de points dans la table. Doit être une puissance de 2 ou une puissance-de-2 plus 1 (voir l'instruction f).

amp1, amp2, amp3, etc. -- amplitudes relatives des partiels harmoniques fixes de numéro 1, 2, 3, etc., commençant en p5. Les partiels non désirés recevront une amplitude nulle.

| Note
Ces sous-programmes génèrent des fonctions stockées qui sont la somme de sinus de différentes fréquences. Les deux restrictions majeures de GEN10 qui sont des partiels harmoniques et en phase ne s'appliquent pas à GEN09 ou à GEN19. Dans chaque cas, l'onde complexe, une fois calculée, est reproportionnée à l'unité si p4 est positif. Un p4 négatif empêchera cette opération.

## Exemples

Voici un exemple de la routine GEN10. Il utilise le fichier gen10.csd.

Example 1104. Un exemple de la routine GEN10.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o gen10.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    kamp = .6
    kcps = 440
    ifn  = p4

    asig oscil kamp, kcps, ifn
         outs asig,asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f1 0 16384 10 1                                          ; Sine
    f2 0 16384 10 1 0.5 0.3 0.25 0.2 0.167 0.14 0.125 .111   ; Sawtooth
    f3 0 16384 10 1 0   0.3 0    0.2 0     0.14 0     .111   ; Square
    f4 0 16384 10 1 1   1   1    0.7 0.5   0.3  0.1          ; Pulse

    i 1 0 2 1
    i 1 3 2 2
    i 1 6 2 3
    i 1 9 2 4

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Voici les diagrammes des formes d'onde des routines GEN10 utilisées dans l'exemple :

f 1 0 16384 10 1 - onde sinus (seulement la fréquence fondamentale)

f 2 0 16384 10 1 0.5 0.3 0.25 0.2 0.167 0.14 0.125 .111 - dent de scie, avec la fondamentale et 8 harmoniques

f 3 0 16384 10 1 0 0.3 0 0.2 0 0.14 0 .111 - onde carrée, avec la fondamentale et 8 harmoniques mais les 4 de rang paire sont nulles

f 4 0 16384 10 1 1 1 1 0.7 0.5 0.3 0.1 - pulsation, avec la fondamentale et 8 harmoniques

Example 1105. Un exemple de la routine GEN10.

Voir les sections Audio en Temps-Réel et Options de Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac     ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o gen10.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    kamp = .6
    kcps = 440
    ifn  = p4

    asig oscil kamp, kcps, ifn
         outs asig,asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f1 0 16384 10 1                                          ; Sine
    f2 0 16384 10 1 0.5 0.3 0.25 0.2 0.167 0.14 0.125 .111   ; Sawtooth
    f3 0 16384 10 1 0   0.3 0    0.2 0     0.14 0     .111   ; Square
    f4 0 16384 10 1 1   1   1    0.7 0.5   0.3  0.1          ; Pulse

    i 1 0 2 1
    i 1 3 2 2
    i 1 6 2 3
    i 1 9 2 4

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

GEN09, GEN11 et GEN19.

Prev | Up | Next
GEN09 | Home | GEN11