inx
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## inx

inx — Lit des données audio sur 16 canaux depuis un périphérique externe ou un flot.

## Description

Lit des données audio sur 16 canaux depuis un périphérique externe ou un flot.

| Avertissement
Cet opcode est prévu pour ne fonctionner qu'avec des orchestres qui ont nchnls=16. Avec des orchestres dont nchnls > 16, la sortie audio ne sera pas correcte.

## Syntaxe

    ar1, ar2, ar3, ar4, ar5, ar6, ar7, ar8, ar9, ar10, ar11, ar12, \
          ar13, ar14, ar15, ar16 inx

## Exécution

inx lit un signal audio sur 16 canaux depuis un périphérique externe ou un flot. Si l'option de ligne de commande -i est positionnée, le son est lu en continu depuis le flot audio en entrée (par exemple stdin ou un fichier son) dans un tampon interne.

## Voir aussi

in32, inch, inz

## Crédits

Auteur : John ffitch
Université de Bath/Codemist Ltd.
Bath, UK
Mai 2000

Nouveau dans la version 4.07 de Csound

Prev | Up | Next
invalue | Home | inz