serialEnd
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## serialEnd

serialEnd — Ferme un port série.

## Description

Ferme un port série pour arduino.

## Syntaxe

     serialEnd iPort

## Initialisation

iPort -- numéro du port obtenu d'un opcode serialBegin.

## Voir aussi

serialBegin, serialWrite_i, serialWrite, serialRead, serialPrint, serialFlush.

## Crédits

Auteur : Matt Ingalls
2011

Nouveau dans la version 5.14

Prev | Up | Next
serialBegin | Home | serialFlush