nestedap
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## nestedap

nestedap — Trois différents filtres passe-tout imbriqués.

## Description

Trois différents filtres passe-tout imbriqués, utiles pour implémenter des réverbérations.

## Syntaxe

    ares nestedap asig, imode, imaxdel, idel1, igain1 [, idel2] [, igain2] \
          [, idel3] [, igain3] [, istor]

## Initialisation

imode -- mode opératoire du filtre :

- 1 = simple filtre passe-tout

- 2 = filtre passe-tout imbriqué

- 3 = double filtre passe-tout imbriqué

idel1, idel2, idel3 -- retards des étages du filtre. Les retards sont en secondes et doivent être supérieurs à zéro. idel1 doit être supérieur à la somme de idel2 et de idel3.

igain1, igain2, igain3 -- gain des étages du filtre.

imaxdel -- deviendra nécessaire lorsque les retards de taux-k auront été implémentés. N'est pas utilisé actuellement.

istor -- L'initialisation est ignorée s'il est différent de zéro (0 par défaut).

## Exécution

asig -- signal d'entrée

Si imode = 1, le filtre prend la forme :

Représentation du filtre d'imode 1.

Si imode = 2, le filtre prend la forme :

Représentation du filtre d'imode 2.

Si imode = 3, le filtre prend la forme :

Représentation du filtre d'imode 3.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode nestedap. Il utilise les fichiers nestedap.csd et beats.wav.

Example 538. Exemple de l'opcode nestedap.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in    No messages
    -odac           -iadc     -d     ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o nestedap.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    kr = 4410
    ksmps = 10
    nchnls = 2

    instr 5
      insnd     =           p4
      gasig     diskin2     insnd, 1
    endin

    instr 10
      imax      =           1
      idel1     =           p4/1000
      igain1    =           p5
      idel2     =           p6/1000
      igain2    =           p7
      idel3     =           p8/1000
      igain3    =           p9
      idel4     =           p10/1000
      igain4    =           p11
      idel5     =           p12/1000
      igain5    =           p13
      idel6     =           p14/1000
      igain6    =           p15

      afdbk     init 0

      aout1     nestedap gasig+afdbk*.4, 3, imax, idel1, igain1, idel2, igain2, idel3, igain3

      aout2     nestedap aout1, 2, imax, idel4, igain4, idel5, igain5

      aout      nestedap aout2, 1, imax, idel6, igain6

      afdbk     butterlp aout, 1000

                outs gasig+(aout+aout1)/2, gasig-(aout+aout1)/2

    gasig     =           0
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    f1 0 8192 10 1

    ; Diskin
    ;   Sta  Dur  Soundin
    i5  0    3    "beats.wav"

    ; Reverb
    ;   St  Dur  Del1 Gn1  Del2  Gn2  Del3  Gn3  Del4  Gn4  Del5  Gn5  Del6  Gn6
    i10 0   4    97   .11  23   .07   43   .09   72    .2   53    .2   119   .3
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Crédits

Auteur : Hans Mikelson
Février 1999

Nouveau dans la version 3.53 de Csound

L'exemple a été mis à jour en mai 2002, grâce à Hans Mikelson

Prev | Up | Next
nchnls_i | Home | nlfilt