noteon
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## noteon

noteon — Envoie un message note on sur le port MIDI OUT.

## Description

Envoie un message note on sur le port MIDI OUT.

## Syntaxe

    noteon ichn, inum, ivel

## Initialisation

ichn -- numéro de canal MIDI (1-16)

inum -- numéro de note (0-127)

ivel -- vélocité (0-127)

## Exécution

noteon (note on au taux-i) et noteoff (note off au taux-i) sont les opcodes MIDI OUT les plus simples. noteon envoie un message note on sur le port MIDI OUT et noteoff envoie un message note off. Un opcode noteon doit toujours être suivi par un noteoff avec les mêmes numéros de canal et de note, dans le même instrument, sinon la note sera jouée indéfiniment.

Ces opcodes noteon et noteoff ne sont utiles que si l'on introduit une instruction timout pour jouer une note MIDI avec une durée non nulle. Dans la plupart des cas, il vaut mieux utiliser noteondur et noteondur2.

## Voir aussi

noteoff, noteondur, noteondur2

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado
Italie

Nouveau dans la version 3.47 de Csound.

Merci à Rasmus Ekman pour avoir indiqué les intervalles corrects pour le canal MIDI et les numéros de contrôleur.

Prev | Up | Next
noteoff | Home | noteondur2