outx
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## outx

outx — Ecrit des données audio sur 16 canaux vers un périphérique externe ou un flot.

## Description

Ecrit des données audio sur 16 canaux vers un périphérique externe ou un flot.

## Syntaxe

    outx asig1, asig2, asig3, asig4, asig5, asig6, asig7, asig8, \
          asig9, asig10, asig11, asig12, asig13, asig14, asig15, asig16

## Exécution

outx sort 16 canaux d'audio.

## Voir aussi

out32, outc, outch, outz

## Crédits

Auteur : John ffitch
Université de Bath/Codemist Ltd.
Bath, UK
Mai 2000

Nouveau dans la version 4.07 de Csound

Prev | Up | Next
outvalue | Home | outz