initc14
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## initc14

initc14 — Initialise les contrôleurs pour créer une valeur MIDI sur 14 bit.

## Description

Initialise les contrôleurs pour créer une valeur MIDI sur 14 bit.

## Syntaxe

    initc14 ichan, ictlno1, ictlno2, ivalue

## Initialisation

ichan -- canal MIDI (1-16)

ictlno1 -- numéro de contrôleur pour l'octet de poids fort (0-127)

ictlno2 -- numéro de contrôleur pour l'octet de poids faible (0-127)

ivalue -- valeur décimale (doit être entre 0 et 1)

## Exécution

initc14 peut être utilisé conjointement avec les opcodes midic14 et ctrl14 pour initialiser la première valeur du contrôleur. L'argument ivalue doit être un nombre entre 0 et 1. Une erreur aura lieu si ce n'est pas le cas. Utiliser cette formule afin d'ajuster ivalue selon les limites min et max de l'intervalle de midic14 et de ctrl14:

ivalue = (valeur_initiale - min) / (max - min)

## Voir aussi

ctrl7, ctrl14, ctrl21, ctrlinit, initc7, initc21, midic7, midic14, midic21

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado
Italie

Nouveau dans la version 3.47 de Csound

Merci à Rasmus Ekman pour avoir indiqué les bons intervalles pour le canal MIDI et le numéro de contrôleur.

Prev | Up | Next
init | Home | initc21