interp
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## interp

interp — Convertit un signal de contrôle en signal audio avec interpolation linéaire.

## Description

Convertit un signal de contrôle en signal audio avec interpolation linéaire.

## Syntaxe

    ares interp ksig [, iskip] [, imode]

## Initialisation

iskip (facultatif) -- état initial de l'espace mémoire interne (voir reson). La valeur par défaut est 0.

imode (facultatif, 0 par défaut) -- donne à la valeur de sortie initiale la valeur de la première entrée de taux-k au lieu de zéro. Les graphes suivants montre la sortie de interp avec une valeur d'entrée constante, en mode original, en ignorant l'initialisation et avec le nouveau mode :

Example 405. iskip=0, imode=0

| ________
| /
| /
| /
|/
-+------------
|

Example 406. iskip=1, imode=0

(prev)
| __________
| /
|/
|
|
-+------------
|

Example 407. iskip=0, imode=1

|____________
|
|
|
|
-+------------
|

## Exécution

ksig -- signal de taux-k en entrée.

interp convertit un signal de contrôle en signal audio. Il utilise l'interpolation linéaire entre les valeurs successives de ksig.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode interp. Il utilise le fichier interp.csd.

Example 408. Exemple de l'opcode interp.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in    No messages
    -odac           -iadc     -d     ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o interp.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    ; Initialize the global variables.
    sr = 8000
    kr = 8
    ksmps = 1000
    nchnls = 1

    ; Instrument #1 - a simple instrument.
    instr 1
      ; Create an amplitude envelope.
      kamp linseg 0, p3/2, 20000, p3/2, 0

      ; The amplitude envelope will sound rough because it
      ; jumps every ksmps period, 1000.
      a1 oscil kamp, 440, 1
      out a1
    endin

    ; Instrument #2 - a smoother sounding instrument.
    instr 2
      ; Create an amplitude envelope.
      kamp linseg 0, p3/2, 25000, p3/2, 0
      aamp interp kamp

      ; The amplitude envelope will sound smoother due to
      ; linear interpolation at the higher a-rate, 8000.
      a1 oscil aamp, 440, 1
      out a1
    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    ; Table #1, a sine wave.
    f 1 0 256 10 1

    ; Play Instrument #1 for two seconds.
    i 1 0 2
    ; Play Instrument #2 for two seconds.
    i 2 2 2
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

diff, downsamp, integ, samphold, upsamp

Plus d'information sur cet opcode : http://www.csoundjournal.com/issue10/CsoundRates.html, écrit par Andrés Cabrera.

## Crédits

Mis à jour en novembre 2002, grâce à une note de Rasmus Ekman et Istvan Varga.

Prev | Up | Next
integ | Home | invalue