midinoteonpch
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## midinoteonpch

midinoteonpch — Retourne un numéro de note MIDI traduit en classe de hauteur.

## Description

midinoteonpch est conçu pour simplifier l'écriture d'instruments que l'on peut utiliser de manière interchangeable avec une partition ou depuis l'entrée MIDI, et pour faciliter l'adaptation d'instruments écrits à l'origine pour une partition au fonctionnement à partir d'une entrée MIDI.

En général, il doit être possible d'écrire des définitions d'instrument qui fonctionnent de la même manière avec une partition et avec le MIDI, que ce soit un fichier MIDI ou une entrée MIDI en , sans utiliser d'instructions conditionnelles supplémentaires, et qui tirent pleinement avantage des messages de voix MIDI.

Noter que la liaison entre des intruments de Csound et les numéros de canal MIDI se fait en utilisant l'opcode massign lors d'une exécution en . Pour les exécutions de fichier MIDI, les numéros d'instruments sont liés par défaut au canal MIDI + 1, mais ces valeurs par défaut peuvent être modifiées par tout message de changement de programme dans le fichier.

## Syntaxe

    midinoteonpch xpch, xvelocity

## Exécution

xpch -- retourne une touche MIDI traduite en classe de hauteur durant l'activation MIDI, et reste inchangé dans les autres cas.

xvelocity -- retourne une vélocité MIDI durant l'activation MIDI, et reste inchangé dans les autres cas.

Si l'instrument a été activé par une entrée MIDI, l'opcode remplace les valeurs de xpch et de xvelocity par les valeurs correspondantes venant de l'entrée MIDI. Si l'instrument n'a PAS été activé par une entrée MIDI, les valeurs de xpch et de xvelocity restent inchangées.

Grâce à cela, les p-champs de la partition peuvent recevoir leur valeur de données MIDI en entrée durant l'activation MIDI, et de la partition dans les autres cas.

| Adaptation d'un instrument de Csound activé par partition.
Voir la section Opcodes pour l'Interopérabilité MIDI/Partition pour plus de détails sur l'adaptation d'instruments pilotés par partition au MIDI et vice-versa.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode midinoteonpch. Il utilise le fichier midinoteonpch.csd.

Example 500. Exemple de l'opcode midinoteonpch.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac    -M1  ;;;realtime audio out and midi in
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o midinoteonpch.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs  = 1

    instr 1

    midinoteonpch p4, p5				;gets a MIDI note number value as octave-point-decimal value into p4, and MIDI velocity into p5

    print 	p4					;display the pitch value when it changes and when key is pressed
    kvel =  kvel/127				;scale midi velocity to 0-1
    ipch =	p4
    icps =	cpspch(ipch)				;convert octave-point-decimal value into Hz
    kenv madsr 0.5, 0.8, 0.8, 0.5			;amplitude envelope multiplied by
    asig pluck kenv*kvel, icps, icps, 2, 1		;velocity value
         outs  asig, asig

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f 0 30	;runs for 30 seconds
    f 2 0 4096 10 1

    i 1 0 2 8.09 100	; play these notes from score as well
    i 1 + 2 9.05 100
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Sa sortie contiendra des lignes comme celles-ci :

     i1     8.09000
     i1     9.05000

## Voir aussi

midichannelaftertouch, midicontrolchange, mididefault, midinoteoff, midinoteoncps, midinoteonkey, midinoteonoct, midipitchbend, midipolyaftertouch, midiprogramchange

## Crédits

Auteur : Michael Gogins

Nouveau dans la version 4.20

Prev | Up | Next
midinoteonoct | Home | midion2