vexp_i
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## vexp_i

vexp_i — Elévation à une puissance entre un scalaire et un vecteur.

## Description

Elévation à une puissance entre un scalaire et un vecteur.

## Syntaxe

    vexp_i  ifn, ival, ielements[, idstoffset]

## Initialisation

ifn - numéro de la table hébergeant le signal vectoriel à traiter.

ival - opérande scalaire à traiter.

ielements - nombre de composantes du vecteur.

ival - opérande scalaire à traiter.

idstoffset - décalage d'indexation pour la table de destination (facultatif, vaut 0 par défaut).

## Exécution

vexp_i élève ival à la puissance de chaque élément contenu dans un vecteur de la table ifn, à partir de l'indice idstoffset. Cela permet de traiter une section particulière d'une table en spécifiant le décalage et le nombre d'éléments à traiter. Le décalage est compté à partir de 0, si bien que si aucun décalage n'est spécifié (ou s'il est fixé à 0), la table est modifiée depuis le début.

Les valeurs négatives sont valides pour idstoffset. Les composantes du vecteur se trouvant en dehors de la table sont alors ignorées, et elles ne sont pas repliées autour de la table.

Cet opcode ne s'exécute qu'à l'initialisation. Il y a une version de taux-k de cet opcode appelée vexp.

Dans tous ces opcodes, les vecteurs résultants sont stockés dans ifn, écrasant les vecteurs initiaux. Si l'on veut garder le vecteur initial, il faut utiliser vcopy ou vcopy_i pour le copier dans une autre table. Tous ces opérateurs sont conçus pour être utilisés avec d'autres opcodes qui opèrent sur des signaux vectoriels tels que vcella, adsynt, adsynt2, etc. Ils peuvent aussi être utiles en conjonction avec les opcodes spectraux pvsftw et pvsftr.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode vexp_i. Il utilise le fichier vexp_i.csd.

Example 999. Exemple de l'opcode vexp_i.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    ; Audio out   Audio in
    -odac           -iadc     ;;;RT audio I/O
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o cigoto.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr=44100
    ksmps=128
    nchnls=2

    	instr 1
    ifn1 = p4
    ival = p5
    ielements = p6
    idstoffset = p7
    kval init 25
    vexp_i ifn1, ival, ielements, idstoffset
    	endin

    	instr 2	;Printtable
    itable = p4
    isize = ftlen(itable)
    kcount init 0
    kval table kcount, itable
    printk2 kval

    if (kcount == isize) then
      turnoff
    endif

    kcount = kcount + 1
    	endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    f 1 0 16 -7 1 16 17

    i2	0.0	0.2	1
    i1	0.4	0.01	1	2	3	4
    i2	0.8	0.2	1
    i1	1.0	0.01	1	0.5	5	-3
    i2	1.2	0.2	1
    i1	1.4	0.01	1	1.5	10	12
    i2	1.6	0.2	1
    e

    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

vadd, vmult_i, vpow_i et vexp_i.

## Crédits

Ecrit par Gabriel Maldonado. Arguments facultatifs ajoutés par Andrés Cabrera et Istvan Varga.

Nouveau dans Csound 5 (Auparavant seulement disponible dans CsoundAV)

Prev | Up | Next
vexp | Home | vexpseg