vbap4move
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## vbap4move

vbap4move — Distribue un signal audio sur 4 canaux avec des sources virtuelles en mouvement.

## Description

Distribue un signal audio sur 4 canaux avec des sources virtuelles en mouvement.

## Syntaxe

    ar1, ar2, ar3, ar4 vbap4move asig, idur, ispread, ifldnum, ifld1 \
          [, ifld2] [...]

## Initialisation

idur -- durée pendant laquelle le mouvement a lieu.

ispread -- diffusion de la source virtuelle (de 0 à 100). S'il vaut 0, on a un panoramique d'amplitude conventionnel. Plus ispread augmente et plus le nombre de haut-parleurs utilisés dans le panoramique augmente. S'il vaut 100, le son est appliqué à tous les haut-parleurs.

ifldnum -- nombre de champs (sa valeur absolue doit être supérieure ou égale à 2). Si ifldnum est positif, le mouvement de la source virtuelle est une ligne brisée spécifiée par les directions données. Chaque transition est exécutée durant un intervalle de même durée. Si ifldnum est négatif, les vélocités angulaires spécifiées sont appliquées à la source virtuelle durant les intervalles de temps spécifiés correspondants (voir ci-dessous).

ifld1, ifld2, ... -- angles d'azimut ou vélocités angulaires et durées correspondantes des phases du mouvement (voir ci-dessous).

## Exécution

asig -- signal audio à traiter.

vbap4move permet l'utilisation de sources virtuelles en mouvement. Si ifldnum est positif, les champs représentent les directions de la source virtuelle durant des intervalles de temps égaux, iazi1, [iele1,] iazi2, [iele2,], etc. La position de la source virtuelle est interpolée entre ces directions en partant de la première direction et en terminant à la dernière. Chaque intervalle est interpolé durant une fraction de la durée de l'évènement sonore égale à durée_totale / nombre_intervalles.

Si ifldnum est négatif, les champs représentent les vitesses angulaires à intervalles réguliers. Le premier champ est cependant la direction de départ, iazi1, [iele1,] iazi_vel1, [iele_vel1,] iazi_vel2, [iele_vel2,] ... Chaque vitesse est appliquée à la note qui occupe la fraction durée_totale / nombre_de_vitesses de la durée de l'évènement sonore. Si l'élévation de la source virtuelle dépasse 90 degrés ou devient inférieure à 0 degré, la polarité de la vitesse angulaire change. Ainsi l'élévation angulaire produit une source virtuelle qui monte et descend entre 0 et 90 degrés.

| Warning
Prière de noter que tous les opcodes de panoramique vbap nécessitent une initialisation du système vbap avec vbaplsinit.

## Exemples

Voir l'entrée sur vbap8move pour un exemple d'utilisation des opcodes vbapXmove.

## Référence

Ville Pulkki: “Virtual Sound Source Positioning Using Vector Base Amplitude Panning” Journal of the Audio Engineering Society, juin 1997, Vol. 45/6, p. 456.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode vbap4move. Il utilise le fichier vbap4move.csd.

Example 977. Exemple de l'opcode vbap4move.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac  ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o vbap4move.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 4	;quad
    0dbfs  = 1

    vbaplsinit 2, 4, 0, 90, 180, 270

    instr 1

    asig diskin2 "beats.wav", 1, 0, 1		;loop beats.wav
    a1,a2,a3,a4 vbap4move  asig, p3, 1, 2, 310, 180	;change movement of soundsource in
         outq a1,a2,a3,a4				;the rear speakers

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 5

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

vbap16, vbap16move, vbap4, vbap8, vbap8move, vbaplsinit, vbapz, vbapzmove

## Crédits

Auteur : Ville Pulkki
Sibelius Academy Computer Music Studio
Laboratoire d'Acoustique et de Traitement du Signal Audio
Helsinki, Université de Technologie
Helsinki, Finlande
Mai 2000

Nouveau dans la Version 4.07 de Csound.

Prev | Up | Next
vbap4 | Home | vbap8