outletf
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## outletf

outletf — Envoie un signal de taux-f (fsig) depuis un port nommé d'un instrument.

## Description

Envoie un signal de taux-f (fsig) depuis un port nommé d'un instrument.

## Syntaxe

    outletf Sname, fsignal

## Initialisation

Sname -- Nom sous forme de chaîne de caractères du port sortant. Le nom du connecteur sortant est qualifié implicitement par le nom ou le numéro de l'instrument, si bien qu'il est permis d'utiliser le même nom de connecteur sortant dans plus d'un instrument (mais par contre on ne peut pas utiliser deux fois le même nom de connecteur sortant dans un instrument).

## Exécution

fsignal -- signal de taux-f (fsig) en sortie.

Durant l'exécution, le signal de taux-f passant par le connecteur sortant est envoyé à chaque instance d'un instrument contenant un connecteur entrant auquel ce connecteur sortant a été relié au moyen de l'opcode connect. Les signaux de tous les connecteurs sortants reliés à un connecteur entrant sont additionnés dans le connecteur entrant.

## Voir aussi

outleta, outletk, outletkid, inleta, inletk, inletkid, inletf, connect, alwayson, ftgenonce.

## Crédits

Par Michael Gogins, 2009

Prev | Up | Next
outleta | Home | outletk