outic
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## outic

outic — Envoie une sortie de contrôleur MIDI au taux-i.

## Description

Envoie une sortie de contrôleur MIDI au taux-i.

## Syntaxe

    outic ichn, inum, ivalue, imin, imax

## Initialisation

ichn -- numéro de canal MIDI (1-16)

inum -- numéro du contrôleur (0-127 par exemple 1 = Mollette de Modulation, 2 = Contrôleur de Souffle, etc.)

ivalue -- valeur en virgule flottante

imin -- valeur minimale en virgule flottante (convertie en valeur entière MIDI 0)

imax -- valeur maximale en virgule flottante (convertie en valeur entière MIDI 127 (7 bit))

## Exécution

outic envoie au taux-i des messages de contrôleur sur le périphérique MIDI OUT. Il ne fonctionne qu'avec les instruments MIDI qui les reconnaissent. Il peut piloter une valeur différente de paramètre pour chaque note active.

Il peut échelonner un argument de taux-i en virgule flottante selon les valeurs imin et imax. Par exemple avec imin = 1.0 et imax = 2.0, lorque l'argument ivalue reçoit la valeur 2.0, l'opcode envoie la valeur 127 sur le périphérique MIDI OUT. Lorsque l'argument ivalue reçoit la valeur 1.0, il envoie la valeur 0. Les opcodes de taux-i n'envoient leur message que pendant l'initialisation de l'instrument.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode outic. Il utilise le fichier outic.csd.

Example 577. Exemple de l'opcode outic.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac  -Q1 -M0  ;;;realtime audio out -+rtmidi=virtual
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o outic.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2

    instr 1

    ikey notnum
    ivel veloc
    kbrt = 40			;set controller 74 (=brightness)
    outic 1, 74, kbrt, 0, 127	;so filter closes a bit
    midion 1, ikey, ivel		;play external synth

    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>
    f0 30	;runs 30 seconds

    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

outiat, outic14, outipat, outipb, outipc, outkat, outkc14, outkc, outkpat, outkpb, outkpc

## Crédits

Auteur : Gabriel Maldonado
Italie

Nouveau dans la version 3.47 de Csound.

Merci à Rasmus Ekman pour avoir indiqué les intervalles corrects pour le canal MIDI et les numéros de contrôleur.

Prev | Up | Next
outic14 | Home | outipat