limit
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## limit

limit — Fixe les limites inférieure et supérieure de la valeur à traiter.

## Description

Fixe les limites inférieure et supérieure de la valeur à traiter.

## Syntaxe

    ares limit asig, klow, khigh

    ires limit isig, ilow, ihigh

    kres limit ksig, klow, khigh

## Initialisation

isig -- signal d'entrée

ilow -- limite inférieure

ihigh -- limite supérieure

## Exécution

xsig -- signal d'entrée

klow -- limite inférieure

khigh -- limite supérieure

limit fixe les limites inférieure et supérieure pour la valeur du xsig qu'il traite. Sixhigh est inférieur à xlow, la sortie est la moyenne des deux - elle n'est pas affectée par xsig.

Cet opcode est utile dans plusieurs situations, telles que l'indexation de table ou pour l'écrêtage et le modelage de signaux de taux-a, de taux-i ou de taux-k.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode limit. Il utilise le fichier limit.csd.

Example 419. Exemple de l'opcode limit.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac   ;;;realtime audio out
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ; -o limit.wav -W  ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    0dbfs  = 1
    nchnls = 2

    instr    1 ; Limit / Mirror / Wrap

    igain    = p4				;gain
    ilevl1   = p5				; + level
    ilevl2   = p6				; - level
    imode    = p7				;1 = limit, 2 = mirror, 3 = wrap

    ain   soundin  "fox.wav"
    ain   = ain*igain

    if    imode = 1 goto limit
    if    imode = 2 goto mirror

    asig  wrap  ain, ilevl2, ilevl1
    goto  outsignal

    limit:
    asig  limit  ain, ilevl2, ilevl1
    goto  outsignal

    mirror:
    asig  mirror  ain, ilevl2, ilevl1
    outsignal:

    outs  asig*.5, asig*.5			;mind your speakers

    endin

    </CsInstruments>
    <CsScore>

    ;           Gain  +Levl -Levl Mode
    i1  0  3    4.00  .25  -1.00   1	;limit
    i1  4  3    4.00  .25  -1.00   2	;mirror
    i1  8  3    4.00  .25  -1.00   3	;wrap
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

## Voir aussi

mirror, wrap

## Crédits

Auteur : Robin Whittle
Australie

Nouveau dans la version 3.46 de Csound

Prev | Up | Next
lfo | Home | line