wiisend
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## wiisend

wiisend — Envoie des données à l'un des contrôleurs externes Wiimote de Nintendo.

## Description

Envoie des données à l'un des contrôleurs externes Wiimote de Nintendo.

## Syntaxe

    kres wiisend kcontrol, kvalue[, knum]

## Initialisation

Cet opcode doit être utilisé de pair avec un opcode wiiconnect actif.

## Exécution

| Note
Prière de noter que ces opcodes ne sont actuellement supportés que sous Linux.

kcontrol -- le code du contrôle à écrire.

kvalue -- la valeur à écrire dans le contrôle.

knum -- le numéro de la Wiimote de destination, qui est par défaut la première (zéro).

A chaque accès, un élément de donnée particulier de la Wiimote est écrit. Les contrôles actuellement implémentés sont donnés ci-dessous, avec le nom de macro définit dans le fichier wii_mac :

3 (WII_RUMBLE) : démarre ou arrête le vibreur de la Wiimote, selon la valeur de kvalue (0 pour arrêter, 1 pour démarrer).

4 (WII_SET_LEDS) : positionne les quatre LEDs de la Wiimote selon la représentation binaire de kvalue.

## Exemples

Voir l'exemple de wiiconnect.

## Voir aussi

wiiconnect, wiidata, wiirange,

## Crédits

Auteur : John ffitch
Codemist Ltd
2009

Nouveau dans la version 5.11

Prev | Up | Next
wiirange | Home | window