fluidOut
Prev | Opcodes et opérateurs de l'orchestre | Next

## fluidOut

fluidOut — Envoie en sortie le son d'un fluidEngine donné.

## Syntaxe

    aleft, aright fluidOut ienginenum

## Description

Envoie en sortie le son d'un fluidEngine donné.

## Initialisation

ienginenum -- numéro du moteur affecté par fluidEngine

## Exécution

aleft -- Canal de sortie audio gauche.

aright -- Canal de sortie audio droite.

Appelez fluidOut dans une définition d'instrument dont le numéro est supérieur à ceux de toutes les définitions d'instrument de contrôle de fluid. Tous les SoundFonts utilisés par le fluidEngine numéro ienginenum envoient leur sortie audio à cet opcode. Envoyez une note de durée indéterminée à cet instrument afin d'activer les SoundFonts pour une durée suffisante.

## Exemples

Voici un exemple de l'opcode fluidOut. Il utilise les fichiers fluidOut.csd, 01hpschd.sf2 et 22Bassoon.sf2.

Example 293. Exemple de l'opcode fluidOut.

Voir les sections Audio en Temps Réel et Options de la Ligne de Commande pour plus d'information sur l'utilisation des options de la ligne de commande.

    <CsoundSynthesizer>
    <CsOptions>
    ; Select audio/midi flags here according to platform
    -odac   -+rtmidi=virtual  -M0    ;;;realtime audio out and realtime midi in
    ;-iadc    ;;;uncomment -iadc if realtime audio input is needed too
    ; For Non-realtime ouput leave only the line below:
    ;-o fluidOut.wav -W ;;; for file output any platform
    </CsOptions>
    <CsInstruments>

    sr = 44100
    ksmps = 32
    nchnls = 2
    0dbfs = 1

    giengine1 fluidEngine
    ; soundfont path to manual/examples
    isfnum1	 fluidLoad "01hpschd.sf2", giengine1, 1
    	 fluidProgramSelect giengine1, 1, isfnum1, 0, 0

    giengine2 fluidEngine
    ; soundfont path to manual/examples
    isfnum2	 fluidLoad "22Bassoon.sf2", giengine2, 1
    	 fluidProgramSelect giengine2, 1, isfnum2, 0, 70

    instr 1

    	mididefault   60, p3
    	midinoteonkey p4, p5
    ikey	init p4
    ivel	init p5
    	fluidNote giengine1, 1, ikey, ivel

    endin

    instr 2

    	mididefault   60, p3
    	midinoteonkey p4, p5
    ikey	init p4
    ivel	init p5
    	fluidNote giengine2, 1, ikey, ivel

    endin

    instr 98

    imvol  init 7
    asigl, asigr fluidOut giengine1
           outs asigl*imvol, asigr*imvol
    endin

    instr 99

    imvol init 4
    asigl, asigr fluidOut giengine2		 ;add a stereo flanger
    adelL linseg 0, p3*.5, 0.02, p3*.5, 0	 ;max delay time =20ms
    adelR linseg 0.02, p3*.5, 0, p3*.5, 0.02 ;max delay time =20ms
    asigL flanger asigl, adelL, .6
    asigR flanger asigr, adelR, .6
          outs asigL*imvol, asigR*imvol
    endin
    </CsInstruments>
    <CsScore>

    i 1 0 2 60 100 ;play one note of instr 1
    i 2 2 2 60 100 ;play another note of instr 2 and...
    i 98 0 60      ;play virtual keyboard for 60 sec.
    i 99 0 60
    e
    </CsScore>
    </CsoundSynthesizer>

Sa sortie contiendra des lignes commes celles-ci :

    chnl 1 using instr 1
    chnl 2 using instr 2

    SoundFont:   1  Bank:   0  Preset:   0  Harpsichord I-8
    SoundFont:   1  Bank:   0  Preset:  70  Ethan Bassoon mono

## Voir aussi

fluidEngine, fluidNote, fluidLoad

Plus d'information sur soundfonts dans les Floss Manuals : http://en.flossmanuals.net/csound/ch048_d-reading-midi-files

D'autres informations au sujet de soundfonts sur Wikipedia :http://en.wikipedia.org/wiki/Soundfont

## Crédits

Michael Gogins (gogins@pipeline.com), Steven Yi. Merci à Peter Hanappe pour Fluidsynth.

Nouveau dans Csound5.00

Prev | Up | Next
fluidNote | Home | fluidProgramSelect