Entrée de signal
Prev | Entrée et sortie de signal | Next

## Entrée de signal

Les opcodes qui reçoivent des signaux audio sont :

- Entrée synchrone : in, in32, inch, inh, ino, inq, inrg, ins et inx

- Flux de fichier : diskin, diskin2, soundin et hdf5read

- Canal d'entrée défini par l'utilisateur : invalue

- Flux d'entrée : soundin

- Entrée WebSocket : websocket

- Entrée directe dans zak : inz

Voir la section Bus Logiciel pour les entrées et les sorties au moyen de l'API.

mp3in permet la lecture des fichiers mp3, qui n'est pas supportée par les méthodes de lecture usuelles dans Csound.

Prev | Up | Next
Entrée et sortie de signal | Home | Sortie de signal